J 

Zmluva o dielo Č. 1/12/06/2014 
podl'a § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 
Objednávatel':
Názov: Mesto Spišské Podhradie 
Sídlo: Mestský úrad, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 
IČO: 00329622 
DIČ: 2020717886 
Konajúci: Mgr. Jozef Bača - primátor mesta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 3412484033/5600 
Telefón: 0918822172 
E·mail: info@spisskepodhradie.sk 
a 
Zhotovitel':
Názov: PEhAES, a.s. 
Sídlo: Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 
IČO: OO 155 764 
DIČ: 2020517719 
V zastúpení: Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva 
Ing. Maroš Boľanovský, člen predstavenstva 
Osoby jednať 
	vo veciach zmluvných: 	Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva 
Ing. Maroš Boľanovský, člen predstavenstva 
vo veciach technických: Ing. František Herkel', VTR 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: 17006-572/0200 
Telefón: 051/7734760 
Čl. 1. Predmet plnenia zákazky 
1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí realizáciu diela na predmet zákazky: "Komunitné centrum 
Spišské Podhradie" v rozsahu podl'a spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
Čl. 2. Čas plnenia 
1.	Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia 
objednávatel'om. 
2.	Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné: 
	Začiatok realizácie: 	do 30 dní po protokolárnom prevzatí staveniska 
	Ukončenie realizácie: 	14 týždňov odo dňa odovzdania staveniska. 

3.	Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa 
objednávatel' túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 
Čl. 3. Cena 
1.	Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň 
v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 
Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotovitel'om oceneným výkazom výmer na 
základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvori prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí: 
cena spolu bez DPH za stavebné práce 
DPH 20 % 
Cena spolu vrátane DPH 

133.414,65 Eur 
26.682,93 Eur 
160097,58 Eur 

3.	Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, 
t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií 
a pod. 
4. Objednávateľ neposkytne zhotovitel'ovi finančný preddavok. 
5.	V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotovitel'om. 
6.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej 
dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 
dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté vocenenom výkaze výmer. V prípade, že 
odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotovitel' povinný ich vykonať 
na svoje náklady. 
7. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve 
o dielo. 
8.	Položky stavebných prác, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávatel'om pri 
zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách. 
9.	Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce rovnaké 
pre celú zákazku. 
10.	Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávatel'a, ktoré uplatní ako 
naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo. 
Čl. 4. Platobné podmienky 
1.	Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotovitel' vystaví a odošle 
objednávatel'ovi 1 x mesačne do 10-tého dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac 
a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 
2.	Zhotovitel' musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne 
a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác 
podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev - výkaz výmer v cenovom ohodnotení. 
3.	Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť 
potvrdená stavebným dozorom. 

4.	Zhotoviteľ bude stavebné práce fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného 
oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím 
podpisom. 
5. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 6 originálnych vyhotoveniach. 
6.	Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu 
v zmysle § 15 ods. 2 zák. Č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
a v znení § 3a ods. 1 zák. Č. 500/2001 Z. z. 
7.	V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi. 
8.	Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne 
na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 
9.	Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry 
sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotovitel'a. 
10.	Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
1.	Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podla technického zadania, projektovej 
dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. 
2.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotovitel' iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností. 
3.	Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatel'ovi. Na 
zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa 
vzťahuje záručná doba podl'a týchto záručných listov. 
4.	V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa 
nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo 
v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii. 
5.	Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávatel' bezodkladne po zistení tejto vady písomnou 
formou u zhotovitel'a. 
6.	Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto 
článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenía vád sa dohodne písomnou 
formou. 
7.	Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní 
a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. 
spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa 
vyhotoví záznam. 

Čl. 6. Podmienky vykonania diela 
1.	Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení 
plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. 
2.	Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie 
stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 30 dní po podpísaní Zmluvy o dielo. 
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 
v súlade s podmienkami zmluvy. 
3.	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt 
a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 
4.	Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 
5.	Objednávatel' zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 
6. Zhotovitel' sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa predloženej ponuky. 
7.	Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie 
predpisov o požiarnej ochrane a BOZP. 
8.	Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným 
poškodením týchto vedení a sietí. 
9.	Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne 
znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj 
rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 
10.	Zhotovitel' je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane 
nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávatel'a 
uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 
11.	Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie 
predpisov v oblasti BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty 
objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podla príslušných právnych predpisov, 
odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 
12.	Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia 
zdravia I'udí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní 
objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. 
13.	Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotovitel'a o nároku, 
ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávatel' umožní zhotovitel'ovi, ak o to požiada, aby viedol 
všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. 
14.	Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy. 
15.	Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, 
ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

16.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri 
dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady 
zhotoviteľa. 
17.	Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. 
V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú 
minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje 
oprávnený pracovník zhotoviteľa. 
18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. 
19. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. 
20.	Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním 
preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby a dodania tovarov). 
21.	Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach 
podmieňujú prevzatie zákazky. 
22.	Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných 
prác na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním 
diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie. 
23.	Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom 
protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení 
s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť 
uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia. 
24.	Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaním, 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
25. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii. 
26.	Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu so zákazkou odovzdať aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. 
27.	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa 
a stavebnomontážne poistenie na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objednávateľovi, vo 
výške finančného plnenia diela. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za 
stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. 
28.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to 
požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie 
objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia. 
29. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom 
finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy 
s podmienkami danými týmto poskytovateľom. 

Čl. 7. Zmluvné pokuty 
1.	Ak zhotoviteľ odovzdá zákazku po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z ceny uvedenej v čl. 3. za každý začatý deň omeškania. 
2.	Ak zhotovitel' neodstráni vady v dohodnutom termíne podl'a čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za 
každú vadu vo výške 166,00 EUR za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok. 
3.	Ak zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. 5. ods. 6., zaplatí zmluvnú pokutu 166,00 
EUR za každý deň omeškania avadu. 
Čl. 8. Vyššia moc 
1.	Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď. 
2.	Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá 
sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 
od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenía oznámenia druhej strane. 
Čl. 9. Ostatné ustanovenia 
1.	Zhotovitel' bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných 
dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac. 
2.	Objednávatel' a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 
3.	Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbomou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 
4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy: 
	a) 	odstúpením od zmluvy 
z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných strán. 
5. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 
a)	prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
b)	prekročenie lehoty zhotovenia zákazky uvedenej v čl. 2. tejto zmluvy o viac ako 30 dní. 
6.	V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane 
objednávateľa, zaplati objednávateľ zhotovitel'ovi skutočne vynaložené náklady. 
7.	Oprávneni kontroiní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotovitel'ovi kontrolu obchodných 
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení 
realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontroiní zamestnanci sú: 
a) poverení zamestnanci dotknutých orgánov štátnej správy 

b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisova 
v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, 
c)	riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, 
d)	osoby prizvané kontroinými orgánmi uvedenými v písm. a) at c) v súlade s príslušnými predpismi." 
Čl. 10. Záverečné ustanovenia 
1.	Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
2.	Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami. 
3.	Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch 
zmluvných strán. 
4.	Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie 
zmluvy, druhej strane. 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby). 
6.	Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri 
a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

7.	Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy nastane 
po pridelení finančného príspevku objednávatel'ovi a po overení procesu verejného 
obstarávania poskytovatel'om finančného príspevku a jeho výzvou objednávatel'ovi v ktorom mu 
oznámi, že proces verejného obstarávania akceptuje. V prípade, že poskytovatel' finančného 
príspevku neakceptuje proces verejného obstarávania, alebo o jeho zrušení rozhodne Úrad pre 
verejné obstarávanie, zmluva nenadobudne účinnosť a bude zrušená bez akéhokol'vek nároku 
objednávatel'a. 
V Spišskom Podhradí, dňa: 12.06.2014 
V Prešove, dňa: 12.06.2014 
Za objednávateľa: 
esto Spišské Podhradie 
gr. Jozef Bača 
rimátor mesta 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(6345,0);(6345,18833);(0,18833);(0,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib
Za zhotoviteľa: 
PEhAES, a.s. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21436,0);(0,0);(0,21473);(15357,21473);(15357,13272);(21436,13272)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21493,0);(2384,0);(2384,4178);(0,4178);(0,21493);(21493,21493)posrelh0posrelv0pib

KRycí LIST ROZPOČTU 
	Názov stavby 	IKomunitné centrum 
	Objednávateľ 	Mesto Spišské Podhradie 
Projektant 

JKSO 
ECo 
Miesto 
iCO 

II 
Spišské Podhradie 
IC DPH 
II 
, , 

Zhotoviteľ 
Spracoval 

PEhAES a.s, Bardejovská 15,08006 tubouce 
Ing. Róbert sverna 
Rozpočet čisto 

Dňa 
9 8 2013 

_______ ~i 
l! 
Položiek 

.. _---_._------_._------------ 
Merné a účelové jednotky 

Počet 

Náklady / 1 m.], 

Počet 

Náklady / 1 rn.j. 

Poče! 

Náklady / 1 m.j. 

	Rozpočtové náklady v 	EUR 
Základné rozp. náklady 

B 

Doplnkové náklady 

c 

Vedľajšie rozpočtové náklady 

	HSV 	Dodávky 	64178,78 	8 	Práce nadčas 	
		Montáž 	69235,86 	9 	Bez pevnej podl 	
- 	PSV 	Dodávky 	0,00 	10 Kultúrna pamiatka 	
		Montáž 	0,00 	11 		
- 	"M" 	Dodávky 	0,00 			
				.l 		
- 		Montáž 	0,00 			
				.L. 		
- 	ZR 	(r. 1-6) 	133414,65 	12 DN (r.8-11) 	
:: ~ZS 		0,00 	21 -Kornpl. činnosť 	
				--~.- - -- ~ 	
-= 	e tant 				

13 GZS 
14 Projektové práce 
15 Sťažené podmienky 
16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
19 VRN (r. 13-18) 
0,00 22 Ostatné náklaoy 
	o 	Celkové náklady 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
·"1 
0,00 ' 
0,00 
-------1 

- a ooopis 
:.:.ednávateľ 

Pečiatka 

23 Súčet 7, 12, 19-22 
l . _. ." --.. 
24 DPH 20.00 % z 133414,65 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
	E 	Prípočty a odpočty 

133 41~,651 
26682,93 
160 097,58 

______ - ~ROSpllJ •. ter QAlfl07 011 

ce 
Strana 1 z 1 

26 Dodávky obJednávateľa 	0,00 
! 
27 Klzavá doložka 	O, OO 
	28 Zvýhodnenie 	0,00 , 
	~ .. ----_.. 	-- ----- ------- -- --- - - 

Rekapitulácia objektov stavby 
Stavba: 	Komunitné centrum 
Objednávateľ Mesto Spišské Podhradie 
Zhotoviteľ: 	PEhAES a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 			Spracoval: 	Ing. Róbert Šverha 
Miesto: 	Špišské Podhradie 				Dátum: 	9. 8. 2013 
		Kód 		Zákazka 	1 Cena bez DPH r DPH 	-r 	Cena s DPH -l Ostatné 1- --;;N 	HZS; -- VRN 		KČ l 
						_:_ 	__ 	__...L 	L_._ 		~ 
	'1015 		IKomunitné centrum 		j 	-i~3 4~4,6il_ 	26 682,~r 	160 097~58i 	O,O'O! -_133414,65] 	_. 0,00[=- 	0,00; 	O'O~O 
	ISO 01 		Komunitné centrum 		: 	123265,68 	24653,141 	147918,82' 	0,00 	123265,68] 	0,001 	0,00, 	0,00 
SO 011 	- ASR 		I 	- 96224,001 	19244,801 	115468,80 	0,001 % 224,00 	0,00: - 	0,00 	0,60 
so 01.2 	ZTI 		, 	5834,631 	1 166,93 	-7001,56' 	0,00 	-5834,63 	0,00'-- 	0,00' 	0,00 
SO 01.3 	Elektroinštalácia a bleskozvod 	I 	19 113.2~ 	3 822,66i 	22 935,95' 	0,001 	_---19 113,29: 	0.00 	0,00 	0,001 
SO 01.3.1 	Elektroinštalácia 		10 698,3~, 	2139,68 	12838,07 	0,00, 	JO 698,39 	0,00: 	0,00 	O,O~ 
SO 013.2 	Bleskozvod 	i 	8414,901 	1682,981 	10097,88 	0,001 	8414,90 	0,00 	0,00 	O'O:~ 
SO 01.4 	Vykurovanie 	I 	2 093,7~1 	418,751 	2512-,51 	0,00: 	- 2093,76 	0.00 	0,00 	0,00 
SO 01_11en 	!<omunitné centrum 	; 	o.oo] 	0,001 	0,00.	0,00' 	0,00 	0,00 	0,00 	O,OQ 
SO 02 	Spevnené plochy 	: 	2132,90' 	426,58' 	2559,48' 	0,00; 	2132,90 	0,00 	0,00 	0,00 
SO 03 	VodovodnáJJripojka 	l 	1380,321 	276,06' 	1656,38' 	0,00' 	1380,32 	0,00 	0,00 	0,00 
SO 04 	Kanalizačná pripojka 	i 	1 518,721 	303,74: 	1 822,4.~. 	O,OO! 	1 518,72 	0,00. _ 	0,00 	O,O~ 
SO 05 	NN Pripojka 		5117,031 	1023,41 	6140,44, 	0,00 	5117,03 	0,00 	0,00 	0,001 
so 05.1 	Vy mena RIS 	1 	1 236,83: 	247.37' 	1 484,20, 	0,00 	1 236,83 	0,00 	0,00 	O.OQj 
SO 05 2 	Odberné el. zariadenie 		3880,20: 	776,04' 	4656,24' 	0,00' 	3880,20 	0,00 	0,00 	o.ool 
	Celkom 		133414,65 	26682,93 	160097,58 	0,00 	133414,65 	0,00 	0,00 	0,00 
Strana 1 z 1 
Spcacované systémom C[II.IKRQS plus. lei Q41n07 10 t 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21499,0);(0,0);(0,21500);(3908,21500);(3908,1287);(21499,1287)posrelh0posrelv0pib
KRycí LIST ROZPOČTU 
Komunitné centrum 

Mesto Spišské Podhradie 
PEhAES a.s, Bardejovské 15, 08006 tubouce 
Ing. Róbert Sverha 
Rozpočet čisto 
Merné a účelové jednotky 
Náklady I 1 m.j 
Počet 
° 
0,00 
° 
Rozpočtové náklady v EUR 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(3810,0);(0,0);(0,21499);(21498,21499);(21498,14923);(7164,14923);(7164,6688);(3810,6688)posrelh0posrelv0pib
B 
ad né rozp, náklady 
Doplnkové náklady 
Jodavky 
64 178,78 8 Práca nadčas 
• nt až 
i 
69 235,86 ! 9 Bez pevnej podl. 
:):)dávky 
0,00 10 Kultúrna pamiatka 
áž 
::ooavky 
0,00 
0,00 
133414,65 12 DN (r. 8-11) 
0,00 121 :Kompl. činnosť 
- _.- ---- --~----+------- 
Pečiatka 
'1I- •••• --.=aoIOC!:LA ~e1 041fl07 10 11 
Náklady 11m) 
Počet 
0,00 
c 
JKSO 
ECO 
Miesto 
ICO 
Dňa 
09.08.2013 
,SpiŠSké Podhradie 	i 
___ ---'II 
IC DPH 
li 
II 
.--------' I 
Náklady I 1 rn.j 
° 
0,00 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
0,00 13 GZS 
0,00 14 Projektové práce 
0.00 15 Sťažené podmienky 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
19 VRN (r. 13-18) 
0,00 ,22 Ostatné náklady 
D 	Celkové náklady 
23 Súčet 7,12,19-22 
24 DP~ 
20.00 % z 133414,65 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
E 	Pripočty a odpočty 
26 Dodávky zadávateľa 
27 Kizavá doložka 
28 Zvýhodnenie + - 
Strana 1 z 1 
0,00 
- --l 
0,00 I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 i 
0,00 
0,00 i 
---- 	1 
133414,65 
26682,93 
I 
160097,58 l 
0,00 : 
0,00 
0,00 

KRycí LIST ROZPOČTU 
-·-·-------1 
Komunitné centrum 
JKSO 
'Komunitné centrum 
EČO 
Miesto 
Spišské Podhradie 
IČO 
IČ DPH 
,Mesto Spišské Podhradie 
PEhAES as, Bardejovská 15, 08006 tubouce 
Ing. Róbert Sverha 
Rozpočet číslo 
Dňa 
0908.2013 
Merné a účelové jednotky 
Počet 	Náklady 11m j 
Pocet 
Náklady 11m j 
=::óet 	Náklady I 1 m.j 
° 	0,00 
° 	0,00 
° 
0,00 
Rozpočtové náklady v EUR 
IB 
c 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
Doplnkové náklady 
-: ad né rozp. náklady 

59036,45 8 ·Práca nadčas 
0,00 13 GZS 
0,00 
0,00 I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
64 229,23 9 Bez pevnej pool. 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 10 Kultúrna pamiatka 
o OO 	15 St ažene podmienky 
0,00 11 
0,00 
0,00 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
123 265,68 12 DN (r. 8-11) 
19 VRN (r. 13-18) 
0,00 121 Kornpl. činnosť 
0,00 22 Ostatné náklady 
_~ 	o_,~ 
o 	Celkové náklady 
23 Súcet 7, 12, 19-22 
123265,68 
24653,14 
Pečiatka 
24 DPf- 
20.00 % z 123265.68 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
147918,82 
E 	Prípočty a odpočty 

26 Dodávky zadávateľa 
0,00 
~ c 
27 Klzavá doložka 
0,00 
0,00 
28 Zvýhodnenie + - 

Strana 1 z 1 

-:: _ ;<lant 
_-,:::: ,er 
__ ,,~val 
KRycí LIST ROZPOČTU 
IKomunitné centrum 
'Komunitné centrum 
,ASR 
1 __ - 
JKSO 
1 
,. 
EČO 
Miesto 
Spišské Podhradie 
___ --.JI!
---_._--------------_._----- 
IČO 
IČ DPH 
Mesto Spišské Podhradie 
PEhAES a.s., Bardejovská 15, 08006 tuoouce 
:Ing. Róbert Sverha 
Rozpočet číslo 
Merné a účelové jednotky 
Počet 	Náklady I 1 rn.j 
":>čet 	Náklady I 1 m.j. 
° 	0,00 
° 	0,00 
--,-- 
::a ladné rozp, náklady 	B 	Doplnkové náklady 
	Rozpočtové náklady v 	EUR 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(11684,0);(0,0);(0,21500);(21495,21500);(21495,20016);(19620,20016);(19620,9539);(11684,9539)posrelh0posrelv0pib
Dodávky 
'.lontáž 
',l ntáž 
::Jooavky 
,'ontaž 
-<i) 

ávky 
47283,44 , 8 .Práca nadčas 
48940,56 9 Bez pevnej pod! 
0,00 10 Kultúrna pamiatka 
O,OO'r 11' 
0,00 
0,00 
96224,00 12 DN(r.S-11) 
0,00 21 Komp! činnosť 
___ -'- 	--J ... 	--- 
Pečiatka 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,10660);(15976,10660);(15976,21494);(21497,21494)posrelh0posrelv0pib

____ OO'::;-"'" -~pIu$ tel.041170710 11 

,-------- ----~I 
II 
Dňa 
09082013 
-------- ---...j 
Počet 
Náklady I 1 m.j 
O, 
0,00 I 
c 
--_._----------~ 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
0,00 13 GZS 
0,00 
0,00 
. 	. .. _1 
0,00 
0,00 I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 15 Sťažené podmienky 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Ine VRN 
18 VRN z rozpoétu 
19 VRN (r. 13-18) 
0,00 22 Ostatné náklady 
D 	Celkové náklady 
23 Súčet 7, 12, 19-22 
96224,00 ' 
19244,80 
1------- 
24 DPf- 
20,00 % z 96224,00 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
115468,80 
E 	Prípočty a odpočty 
26 Dodávky zacávateta 
1 	' 	..' _.. .' 
27 Kizavá doložka 
0,00 
0,00 
0,00 
28 Zvýhodnenie + - 
Strana 1 z 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(14055,0);(0,0);(0,21500);(21469,21500);(21469,16334);(14055,16334)posrelh0posrelv0pib
ROZPOČET 
omunitné centrum 
omunitné centrum 
ASR 
z .a el': Mesto Spišské Podhradie 

PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
oišské Podhradie 
eo.ožky 
Popis 
Práce a dodávky HSV 

Zvislé a kompletné konštrukcie 
Izamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive 
	llad.~~~~C!.n~f1() tehlami!1~m~Ll. cernentovú 	m3 
iNosný preklad YTONG širky 300 mm, vyšky 249 mm, dlžky 
-'==224 	1990 mm 	Iks 

'Valcované nosniky dodatočne osadzované do pripravených 
~ - 3 	,()t':'lJrov bez zamurovania hláv č.14 §~. ~~ 
Výrnurovka medzi nosnikmi akýrrukoľvek tehlarru pálenýrru 
	na akúkoľvek maltu cernentovú 	m3 
-_._-------------- 

,Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenýrru v 
Istenách hr. nad 100 mm 
___ ---+'m2 
- __ ':::2 
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu 
~Qt!<:;~100, P~~_._
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;20;(17765,0);(0,0);(0,21495);(17765,21495);(17765,20910);(19833,20910);(19833,18227);(21082,18227);(21082,17527);(17765,17527);(17765,11563);(21082,11563);(21082,8179);(19424,8179);(19424,3621);(21491,3621);(21491,2921);(21082,2921);(21082,346);(17765,346)posrelh0posrelv0pib
Spracoval: Ing. Róbert Sverha 
Dátum 9.8.2013 
MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
Jednotková 
0,320 
187,560 
1,000 
51,707 

Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
39567,253 	83,124 	
1 047,686 	5,854 	
._- ----1-- 	- 0,6061	
60,0191 		
51,707' 	0,1291 	
21L~67 	0,1851	
133,527~ ._._ . __ 0,1461
, 
m2 
1~QQ.. _. 
~2=9~,3=3~7 	~2=28~8=2=9r' 	~ 
	._5~21? 	2.646 
7,800 
9prav'y' p_ovrchov, podlahy, osadenie 

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 30 do 
.10 O/~ štuková	.. _ . _. _ -,~2 _.. 	1..01.,003! 	. 6,960

Potiahnutie stropov vnútorných sklotex. mriežkou vrátane 
lepidla 
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
~ravenej plochy nad 30 do 50 % štukových 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková 	m2 

Vnútorná omietka vápennocement zo suchých zmesi i v 
~chodi~~-,- murl:'aLhI.§.d~
Vnútorná omietka vápennocernent. zo sucbých zmesi i v 
_~hodisku, muriva druhu, štuková 
-=-=-c 	P,-O::.:k.::.ry!t..::..::.ie:...valcovaných nosnikov rabicovým pletivom 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(19302,0);(0,0);(0,21488);(21484,21488);(21484,18228);(19302,18228);(19302,14684);(18220,14684);(18220,5981);(19302,5981)posrelh0posrelv0pib
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová 
hladká v stupni zložitosti I až II 
----r----- 
Oprava vonkajšich omietok vápenných a vápenocem 
stupeň č~~itosti la II ·30% štukc)VYch_.	m2 

onkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, 
Granopor omietka (Baumit GranoporTop), škrabaná, hr 2 
m 
ontaktný zatepľovací systém ostenia bez povrchovej 
. pravy, hr. izolantu.~O mn:!...... __ .. _. 

Za eplenie doskami POL YSTYR~N 1200x500 27 5kg 
~~é~_§AUMITJ1.r~ 1~mm~ez omietkľ 
yrovnávaci poter stropov MC 15 hr 20...r:t:r:n 
el~~n.? stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm 
Sa"lonivelizačná pod l. hmota Weber· Terranova, 

eber nivelit, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr 
-5 m 

Strana 1 z 6 
m2 
27 §28,818 

34M~~ _ lc~O_ .. _ .. 1218158 
776 193
0,0001
2,2831
~1.§., 
m2 
11QJl~- 	~46l. __ 	
84,600 	11,230 	
33,3_IQ. __ 	_ ~,76~.	
Q14~_ 	10,970, 	
J.,2.Q~ 	7055 	
		
0,6<\Q. 	._~434 __ 	
415,847 	4,970 	
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 	468,4~7 	9~11. 	
m2 	g~4Q._. __ 22,5711_	
---"-- 		
m2 	415,847 	Z1,873 	
1m2 	375,000 	4,320J	
m2 	257 120 	8,770 	
m2 	16,520 	21,213 	
9~Q,Q~8. 

1,013 
-----j 
1 OQ~~ľL 
._. 8,466__ 

6,038'
 I 
2066,760. 

7,556 
--l 
I 
_4. 4~5J80. 

1,771 
- ·--i 

2254,942 
1,JJl1.. 
1 
350,439 

.~ ooložky 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(18859,0);(0,0);(0,21500);(16973,21500);(16973,18888);(21118,18888);(21118,18504);(16207,18504);(16207,14741);(21492,14741);(21492,6294);(18859,6294)posrelh0posrelv0pib
Popis 
MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 

_. . 
. ----_. 
ISamonivelizačná podL hmota Weber - Terranova, 
[weber.floor 4150, na nenasíakavý podklad, s vysokou 
_ tekl:!~st'ou, hr. 20 m~. __ . 	m2 
iOsadenie ocel'ového dverového rámu, plochy otvoru do 2,5 
	'm2 	ks 
13,!l0_0, 	32436i 	
13,009, 	~?.Q, 	
.2"000. 	?1,}43,	
5,000 	22,292 	
··~"g4.~02 __ lZárubeň oceľová CgU 60x19?x10crr:..E'. 	ks 
--:;" 94000 l~0!.~e1)ocerová CgU 60x l.J?x 10cm L 	ks 
	3,000 	22,4091 
----- -r------t- ~---- 
	3,000 	22,971 
,~á'!1.~ň ()ceľo}!.~ .CgU_f!.QxJ..~!x 1_0~:n.i- 
.?áruÉ..eň o_ceľo~á C\lY 8.0! ~9..7x 10cm P 
11 
Osadenie ocel'ového dverového rárnu. plochy otvoru nad 2,5 
,:42m2 	ks 
_. Zárubeň .E..c.eľová CgU.J 45x!J 7x 1 QEf!l 	ks 
IOsadenie oceľ.dverných zárubni nsov.atebo z uhol. s 
[vybet.prahu, dodatočne,s ploch0I:!~~5 m2_ 	ks 
:~ár:!.~~ oceľová C;gU 60x!~!_1 O~ITI s: 	ks 
	!~0!.I:J.e..0_ oceľová CgU6Qx !J7x lQC._1TI P _. 	ks 

Osadenie oceľ, zárubni protipož. dveri s obetónov 
.lednokric:J!9vé ~o 2,5 ml. 
1,000 	- 		1?dZ.5. 	
1,00.0._ 		25,?J~r_	
		, 	
2,000 	.. 		17,271 . 	
1,000 			2'2"2~2, 	
1,000 		21,343 	
. 1,000 			_19.6 ..• 918 	
		i 	
_ ~~,iOQ, 		___ 4-,~ ___ 	
3~27~ 	- 	_.-M.z]L_. 	
ks 
IOsadenie parapetných dosiek z plastických apoloplast. , 
hmôt, Š, nad 200 mm 
--,-_-,-,-,-,--=---"i P-,a,-,~.,,-,ap::ce:.:t-=2c::5.:...0x,-,2::c5=-m-,,-,m,-- __ . _ __ _ . 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(20763,0);(0,0);(0,21500);(21484,21500);(21484,9910);(11653,9910);(11653,5847);(20763,5847)posrelh0posrelv0pib
13 
m 
m 
31 
Ostatné konštrukcie a práce-bú ran ie_ 

Montáž lešenia I'ahkého pracovného radového s podlahami 
širky od 0,80 do 1,00 m, vyšky do 10 m 
r----- 
Príplatok za prvý a každý další i začatý mesiac použitia 
_~ešenia ~írky od 0,80 d..CJ 1 ,go m, výšky do 1 ° m 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
1E9..<!~hami šírky nad 0,80 do 1 ,O~, vyškydo 10 m
m2 

m2 

m2 
665,310 
1,178 
91 
'Lešenie I'ahké pracovné pomocné s výškou teseŕiovei 
[pootahy nad 1,20_ do 1,90_n:.. 
!VYčístenie budOV prí výške podlaží do 4m 
_=-5 07 Profil soklovy hhnlkovy SL 10 BAUMIT 
_=.!5 11jLišta ~~ová ?~J:1MII-9Ô75 _ . __ 
_~5 12 	I Profil okenný. dverový dilatačný BAUMIT 03-4370+03-4520 m 
l Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutvch hr, do 
___ .~~.50 mm, -0,19600t	_ 	m2 
I Búraníe komínov, muríva z tehál nad strechou na akúkol'vek 
	::;26~_~~.~)(, -1,63300t	_. 	. 	.r!1?_~ 

I Búranie dlažíeb, bez podklad lôžka z xyiolit., alebo 
kerarnických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t 
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 
	_;" '32 	.t:.rt,Jbgif1vybú!~~i_o.t.v.9rov,_v murive tehl na maltu, -0,05700t 
Prikresanie plošné, muriva z akýchkol'vek tehál palenych na 
	.~" 733 	<lk~kol'vek maltu ~: ci.0 2.5_0 ifl_m, -0,27~OOt 
.vyvesenle alebo zavesenie dreveného okenného kridia do 
	_ :],_5~- 	_ 	_ 
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridia do 2 
m2 

350,112.5. 
~0.3.c2_80_ 
92,500 
40,6QO, 
138,850 
3,19<2,... 

__~,1~7_. 
5,262 
	2,393	_ 
2300 
m2 
m2 
m 
m 
I Dodanie a osadenie drevených latiek vonkajsich, pnerezu 
od 30 x 30 do 50 x 50 mm a od 90 do 250 mm2 	m 
.- 	-' 	- 	- 
1~,880 

_ ..50,930 __ ~2'c!:.24",8~1_ 
Cena celkom 
Hmotnost' 
celkom 
	I 	I 
4~6,,-,1-,-7,-1 __ 0.486\
. _ 	125,9~\ __ ~~ 
__ 42,686\------ 0,0211
	111,460. 	0,953 
6} c.2]J_. 	~ 
68,913 0,033 
12,3Q. 	0,035
?5,2JJ.~_. __ ~ 
	, 	I 
34d~i. 	0,0881
22.,.292_ 9"011_ 
21,343._ 0,011 
166,098 
0,438 
, 
166J08i 	.QJ84' 
--.~- 	--l 
",36:,-,0,,-,,5:..:6,-,-11..1 __ ~ 
:!.Q 264,121 
35,761 
._-----, 
1 125,039
__ 1_~JJ1.. 
783,735 
0,000 
715,874 
17., 112 
_ 1_ 11L.Q9'4 
'l54,4~:. 
486,735 
__ ~1,l5.6_ 
319,355 
___ o 0,672\
 ___ 0,015;
0,007, 
0,001, 
-- 0,0001

11~91' 
--r-- 
_JJ~1L __ ~~J§~----- _ 19,783)
0,000\
0000
--_._------- 
m2 	_1}279O, 		..1,665 __ 	
		.- 		
m2 	72,625 		4,721 	
			I 	
m2 	7,733_ 		1V68_ 	
		- 		
ks 	49,000 		0,.~.!3~ 	
ks 	8,000 		0,600 	
ks 	16,9QQ. 		0,600_ 	
m2 	0,660 		9,156 	
m2 	4,~20. 		6~20:l~ 	
Vyvesenie alebo zavesenie kov.dverné!1!2. krí.<!la do 2 m2 
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
- .-=:-,54~dvojených, ~~ochy do 1 m2, -0,08200t 

Vybúranie drevených rámov okien dVOjitých alebo 
-~:355 .!dvoj~~~.~ch.ľ..<!g2 rn.2, -Q,O.!?~Ot 
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
	- - .:2356 	zdvojených, plochy do 4 m2,-0,05_49_0t 
	_:-:'55 	\vybúranie kovovych dverových zárubní,-O~O~OO~ 
m2 
m2 
49~'?Q. 
.~1,590 
4,554 
------,-- 
__ 4162. __ ._ 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(5743,0);(0,0);(0,21482);(21498,21482);(21498,12995);(5743,12995)posrelh0posrelv0pib
Strana 2 z 6 
29,620 
0000 
342.,,863. 
9BJ3li , 

20J37, 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21042,0);(16563,0);(16563,925);(0,925);(0,21470);(21497,21470);(21497,11197);(21042,11197)posrelh0posrelv0pib

26,797 
	227 J3.§.. 	_. _ .Q.Q00: 
_..J]..1±Z~--- 	0000

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;18;(16907,0);(0,0);(0,21498);(11620,21498);(11620,20236);(11968,20236);(11968,19817);(13033,19817);(13033,19116);(18669,19116);(18669,15684);(11968,15684);(11968,11482);(19018,11482);(19018,3778);(21496,3778);(21496,769);(16907,769)posrelh0posrelv0pib
- -._~--_._-----~-- 
, 
Popis 
! 	I Množstvo í ~ Ce~; -l 
, MJ 	celkom 	jednotková 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
'Vybúranie otvorov v murive tent. plochy do 1 m2 nr.co 15.0 
	~m, ~D~81 DDt~ __ 	m2 
!Vybúranie otvorov v murive tent. plochy do 4 m2 hr.co 15.0 
_::353~__ ~_m, -D,27DDDt	m2 
:Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.co 6.0.0 
	:!:f.1m, -1 ,875DDt~ __ 	m3 
.0,750 
6,~Q. __ 
	4,688: 	.0,.0.0.01
	~,n1~ 	.0,.0.0.01
	55,836 	.0,.0.0.0 
~l~~§L __ ~ 
1,4.00. 
1,35.0 
41,36.0 
-Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr nad 3.0.0 
mm, -0,02000t 
i~--'---- ----.-- 
	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 15.0 l' 	1 	.l 
~, -0,.0 1 DDDt	. 	._-..!:f1_.L 	5.M~ __ .~ __ 
m 
.A~Q\L 	10,8091 _ 	_ _. 34,58.fu _______ .0,.0.00:	
.f,DDD __ 	4,.089 		8JJ81 	.0,.0.0.01 	
	---1-·- 		--- i		 1 	
				I 	.0,.0.0.01 	
221,1QL	_ 1,3.06__ 	- 	288,7571 		
4.1';;L8~7 	.0,438 		182,141 		.0,.0.0.0.	
í - 	----l 		--T 		1 	
33.37.0 	_U88 		93 . .036 		.0,.0.0.0 		
46,267 	117.~~~_ 		544,51~.~._ 	_ .0,.0.0.01	
647,7~8 	Dl4~0. 		27.?..~ __ 	_ oo_ • .0,.0.0.0	
				1 		1 	
46..!2.§L._ 	7,5.031		347,1411 	D,DDD[ 	
	-- r-- 			I		
46.267 	18.59.0 		86.0.1.04 		.0,.0.0.0 		
Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien' 
	. ~o ~Ibky 15.0 mm, v. nosnika do 25Dm~,. -Dc9~2Q.ot 	m 
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
	"61 	ivápennocementových v rozsahu do 5.0 %,-D,D2DDDt 	m2 
---j- 	-- -~ 
Otičenie omietok vonkajšich. s vyškriabanim škár v l. až 
	::3- _.lYst" ~~.! "- ~zsa~C!SJ._~D %.:Q,Q1~D.ot _. 	_ ~ 	_ n:2 
'Odsekanle a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 21 
	. .rn2" -D,068DQt 	m2 
J)dv()z_ sutiny~_~:tb.0'~nic.h hmôt na skládku C!() 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 
1 km 
	!-- __ o 	.~_._ 
.Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
	----1 	'1.0 m 
---r=-----.- _.--- 
	.:=: - 3 	!1"02~ok ~~k!.§.dovanie 

Presun hmôt HSV 
1 Presun hmôt pre budovy JKSO 8.01, 8D3,812,zvislá konstr.z 
_ J.ehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	_ 
Práce a dodávky PSV 
Izolácie striech
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 1.0' 
dvojvrstvo~el. ~D,Q]QOQt 
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 1.0' za 
~~_dena náterom penetračným 
.~a/{ _asfaltový ALP-PENETRALv s.!!dg:;!! 

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 1.0' pásmi 
pritav. NAIP na celej ploche-,-o~dc:)Van_é pá5ľ. 
	Pás ťatký asfaltový Foalbit S 40	_ __. _ 

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 1.0' 
PVC-P fôliou pripevnenie kotviacirru terčami so zvarenim 
				626,628 	0,000 	
	8~,85_2":' 	6,9741	- 	_§2.§,628~ _ 	__ .0,.0.0.01	
			56306,747 	13,548 	
			11274,}61 	3,~~ 	
	375,.0.0.01 			I 	D,D_DPI 	
m2 		.0,6321 		237,.0.0.0' 		
m2 	37992.0 . 	.0,5521 	_______ 2.09,716__ 	__ .0,.0.0.01	
	0.11~ 	1..406,283 __ 		. .. .J'§Q.~_ 	0,114, 	
					'-.-~ '--1 	
m2 
m2 
379,9.2.0 
4~6,9Q8 _ 
~,177 	1 2D7,QQ§. __ 	Q,TI.1 	
	, 		
4,!!ZQ._ 	___ 2127,7421 	1,69SI 	
2,78.0 	1.075,4151 	.0,.0.0.01 	
	1		
6,823 	3035.321 	0.979 	
FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr 1 SO mm, Š 1.3m 
šedá 
m2 
38684.0
m2 
444 866 
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 1.0' ostatné z 
	ochrannej textilie ochran. vrstvy__ ... _~ 	_._ ~ ~_ "-,3e.:7-"5,,,D,,-,D,-,,D,,: __ -=""-"-"+- 
	GeotextIIia netkaná polypropy/énová,Iatrate!.!'E!.~_ 3_02... 	m2 	43V5.CL 
Odstránenie povlak. krytiny na strechách šikmých do 3D' 
____ ~_~hu, -D,DD2D.ot

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(5896,0);(1902,0);(1902,10302);(0,10302);(0,21500);(21494,21500);(21494,851);(5896,851)posrelh0posrelv0pib
.o .oDD, 
0, 17~ 
m2 

Zhotovenie povlakovej krytiny z PVC-P fólie na odvetrávacie 
kominky, kruhové prestupy so zvarenim SpOjU 	.~s 	. 
FA TRAFOL _ záliev.k~ ? 01, balenie. 2, Skg 
-==-_~_ - ~ ~S.leI 041fl07 10 11 
FA TRAFOL oovetrevect komin-výška 225mm. pnemer 
7Smm 
Rúrka odpadova_~yná O U2!.?c.2.!!lm 
Ukončenie povlakovej krytiny PVC-P okapovým plechom so 
	zváraným spojom	_. 
- -- --;_-f~!J~AFOL zalievka Z 01, balenit:,.?, 5kQ 
kg 
2,DDDr' __ ~2~5~,D~D,-"DT- 	~~~+- 	~~~ 
0,066 	10.6811 
ks 
2,000. 
7,66~ 
5.0,.0.0.01 	.0,.0.0.01 	
0.705 	0,000 	
IS,332.; 	0,001,	
3,006. 	0,002	
m 
	2,(!Q(!. 	I,S03	_ 
m 
78.940. 
0,6S8 
551J91 	..Q.QQQ; 
7,028_~ _ . _0~0011 
§,,9,9D, 
10 .s: 681! 
Strana 3 z 6 
I

	~,---------_ .. 	------ ------ 						
						Popis 	! MJ 	Množstvo 	Cena 	Cena celkom 	Hmotnosť 	
								celkom 	jednotková 		celkom 	
	~~ 		- 									
			- 									
	FA TRAFOL poplastovaný plech PVC· Viplanyl 60, rozm.. 			I 		0,0351	
	lx2m 					m2 	80,914 	12,771 	I_Q~3-,-~53 		
~ 	.~ 	- ., ---- 	_._- - 	~ .. 	- 	- 						
	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 					I 	
	~lŠk~~6.~~ 1~ m .. 				3,564 	2.1t..6Jl2. 	1Q1,~ 	___ 0.,0.0.0.	
Izolácie tepelné

Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rebrových 
spod kom lepením 
___ ~()/tstyré!!. doSk~ E§P{ hrúbka 100 mm 
Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová 
_ ~~_eril~J~~tud~a ~. _. ~ __ ~ _ . 
=-.!. 3~~!OOS Stab~ penový polystyrén.h~n!..e~ 12.~ mm. 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m 
'.~ ntáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej 
	§ ebo fojJ!.ovej zár~b~!l.Jedn()krídlové 	ks 	16,0.0.0. 
Jere vnutomé hladké jednokridlové zesklené l 213 80x 197 
- ~ _ 	Iks , __ 7,0001 __ 72~, 1~26T-1 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;14;(21491,0);(0,0);(0,21498);(19014,21498);(19014,18905);(18605,18905);(18605,13633);(17356,13633);(17356,10539);(20673,10539);(20673,9032);(18605,9032);(18605,3429);(21491,3429)posrelh0posrelv0pib

Konštrukcie klampiarske 
lINDAB COVERlINE hladká tabul'a Plastizol dvojstranná 
	FOP/DS do 30." 	m2 
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou kryti nou rš 
40.0. mm, -Q,Q93~ 

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
~0r1.~m do 3Qs!.rš 330. ':2~-,._:.Q,Qq~?Qt 

Demontáž kotlíka kônického, so sklonom žľabu do 3Qst , 
-Q,QQ11Qt 

Demontáž oplechovania parapetov rš od 10.0. do 330. mm, 
_~~QQ115_t __ . __ ~._~~_ 
Demontáž oplechovarua múrov a naornuroviek rs od 330. do 
_~Q mm,-.·Q,QQ2~Q.t_ 

Demontáž odpadového kolena horného dvojítého 75 mm 
_ 10.0.~~9,QQ2.29~ _~_. __ ._~ 
Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 75 a 10.0. 
m, -Q,QQ226t 

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového s 
pnemerom 75 a 10.0. mm, ·Q,QDD69t 
Oplechovanie parapetov lindab rs 40.0. mm 
Oplechovanie okapu lindab rš 40.0. mm 
	Oplechovanie múrov lindab rs 60.0. mm 	m 
	Odpadné rúry lindab kruhové rovné ~ROR D 1 DD _mm 	_m 
	Odpa~né rúry Lindab koleno BK D 10.0. mm	ks 
	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D_.1.Q.Q ~m 	ks 
	Odpa~né~I}' Linda~ rnedzikus odskoku MSTD 10.0. mm 	ks 
Žraby l.mdab žľaby podokapné polkruhové R s hákrru K 33 
	_e_~sť 1~JT1~ 	! m 
	~~by Lindab čelo R.0lkru~_vé RGT velkost' 150. mm 	ks 
Žraby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žl'abom veľkost' 150. 
":1m 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 
Konštrukcie stolárske 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(9902,0);(0,0);(0,21479);(21500,21479);(21500,20190);(13086,20190);(13086,9094);(11217,9094);(11217,5191);(9902,5191)posrelh0posrelv0pib

ere vnútomé hladké plné jednokridlové 60x 197 cm prefa 
,'ontáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej 
aeoo fosňovej zárubne, dvojkridlové 
Iks 
... _--- -- 

Strana 4 z 6 
			8615,504 		1jQ71 		
1m2 	348,0.451 	4,11QI 	1 430.,46..51 	0.,20.91 	
m2 	355.006 	4,650 	1 650.771} 	0,000 		
m2 						I 	
	750,00.0. 	3~~ 	2 676,750 	I	0,8631 	
m2 	765,000 	3,600. 	? 754,OQQI 	0,000 		
						I 	
	3"711.... __ 	~?&Dl.,_ 	_ JO~2D. __ . __ 	0.,0.0.01	
m 
		5102,238 	0,770 	
1?,D1O 	.~~3~ 	~-~§-. ~---.-QJ ~l 	
78,94Q. 	_D,8.QQ, 	~ - --- 	63,152 	0.,0.0.0.' 	
				I 	1	
78,940. 	Q-,-6~2. 			54,626_ 	_._~ 	
4,0.00 	0,927 			3,708 	0,0.0.0. 	
36,550.1 	0.,9271 			33,8821 	0.,0.0.0.1 	
15,390. 	0.,,92.9. 			1.l,Q7§.. 	DJl.9Q. 	
4,QQQ. 	lJ7.s.. 			4,700. 	0.,0.0.0.1 	
						
28,0.0.0.. 	Q,5~. 			16,268_ 	_ 0.,0.0.0.1	
m 
ks 
m 
ks 
m 
I~
4,0.0.0. 	0,814, 			3,256, 		0,0.0.0.1 	
:3M~QI 	14,0.70.1 		~1~~~! 		0.,122 	
_ 78,940._ 	1~ __ 		989,592.r_~_ . ___ 0.,2611	
15,3QQ 	19,~?fu. . 	_ . ..1.§lB,9D1'. 		D,Q7§. 	
28,0.0.0.._ 	15,50.4 		. 434,.1...11..-_	- 	. o. 0.48 	
					I 	
8,000._	17391_ 	- 	_11~ 128' 		~ 	
				, 			
4,DQQ...~ 	19,230. 	---- 	76,920.1 		0,0.0.11 	
40.0.0. 	17,216 			68,8641 		0.,0.0.1 	
m 
ks 
]8,940.: 	2~56QI 	
4,DDQ 	~995; 	
4,00.0 	13,041 	
0,771 	50,751 	

1§nQQ§! 
19,980. 

il, 1~81 
0.,000. 
3~J~ __ -,Q",-,,,,00=D~ 
5 034,616 
0,368 
0,0.0.0.1 
4,772 
76,352' 
504,882

ks 	9,000 
48,211~ 

7,845. 	._. ~7'_',"_84.:.::5'-- __ --"D.c::,Dc:::.D:::JDI 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(19302,0);(0,0);(0,21498);(21484,21498);(21484,4205);(12014,4205);(12014,4075);(10932,4075);(10932,1972);(12014,1972);(12014,657);(19302,657)posrelh0posrelv0pib
ožky ! 
Popis 
MJ 
ks 
Montáž dverných kri diel kornpleuz. protipožiarnych 
	• .!22 	.jednokridlových, širky nad 800mm bez pnezoru 	ks 
---\ Oceľové plné požiarne Dvere s ocefovo: z~~'ňoua wa~o,;;r-i ~ . 
I~ __ ~_-_" 900--,-- .. jiednokrldlové 900x 1970 EW45, pol. 05_. _ _._ ~n 	••• _ ••• -Ls I 
	-~. 2 	'Montáž prahu dve ri , jednokri~o.~ýc0 		'ks 
		\prah bukový dlžky 62 Mrky 10 cm. 	. 	IkS
.ťrah I!.u~~.':i. dlž.kť 82.~rky 10 =. ks 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,21487);(19335,21487);(19335,17432);(21500,17432)posrelh0posrelv0pib
Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 145x 197 cm prefa 
.~ontáž prahuJve!i,. <!~ol~ridl~~ých 
.ťrah EYbový dlžkx.~š0<Y 15 cm. 
Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, širky do 1500 
mm 
I Kuchynská linka rohová 3,5+1,3 m	~ 
Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, širky do 3500 
mm 	. 
Montáž kuchynských liniek drevených. Pri piatok za každých 1 
. ~ 000 ~Hl' ~rky horných skriniek 	ks 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 
--~- --- --~- 
J50nštrukcie ~oplnkové ko~'-:.é 
IMontáž plastových okien, dveri, zasklených stien 	m 
I Plastové okno trojkrldlové otváravo-sklopné výšky/šlrky 	[ 
	1600/2100 mm, pol. 1 		ks 
1 	[ 
Plastové okno dvojkrldlové otvaravo-sklopné výšky/šlrky 
_~0!!!1500 mm,P'?~._ 	ks 
Plastové okno dvojkrldlové otvaravo-sklopné výšky/šírky 
.. 1600/12I2P m!!1~o!.:. "-. 	ks 
Plastové okno jednokrldlové otváravo-sklopné výšky/šírky 
_! 200!.J00 m!71, pO~.L	ks 
Plastové okno jednokrldlové sklopné výšky/šírky 600/1100 
	mm, pol.4	ks 
Plastové vchodové dvere dvojkrídlové otváravé výšky/šírky 
~--==--.::: 	2200/1450 mm, po~	._ 	IkS 

Plastové vnútorné dvere dvojkrídlové otváravé výšky/šírky 
_~::..:...;:c:. .,2000/ ~ 800 mm, pol. 6 

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
lednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, ·0,00100t 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 
ks 
ks 
ks 
ks 
Mnoz.stvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Hmotnosť 
celkom 
Cena celkom 
1,000 
10 7/3B 7 
107,887 
	1 000 8 044 	M4~_.~ _ 	0,000.. 
	;OOor-445:875\- ~ 	445,875\ 	0,0481 
	17,000 3,111' 	52,887 	0,.000 
	9,00~_----,2:!..,5::..:1:..=0+1, 	..::2~2,..::.5::.:90'+1 	..::0:Ľ, 0:..:0"'181 
7,000 3,404 23, 828 0~008 
	___ 4-,,-,2=-1-...:1+1 	-"0"",0,,,0,,-\0, 
1.~ 445L __ --"O""' 0",-03,,-\1 
1 ,OOQ ~ . 	4,.~11. ~ 
1,000 	13.,445 
	1,000, _ 1..Q.o,oOG, 	100,000 	Q,ogo 
	_-,-,1 ,,,,0::.:00~1_.!:.2~924.!..l1,.!...1 ,--,76~1 	--,2,-,9:c..4~1Ľ' 1.!...7-'+-l------'0"-" 0,-,,0-=-101 
	1,000 	20Q,(JOQ,. 	20Q,QOQ, 	02QOQ, 
		[ 		1 		I 
			75,000 		0,000 
3000 
25,000 
0,570 
29,289 
1t1,§G!i I 	OO,L,oo..oo=ol 

1'..:4~8~,7--"0,,,0+-1 __ -,7,-,-,8~7~8~1---~1 .!...17.'....1c.c,4:c.:5~9. i--- 0,000:

3804,000' 
2,000 
222,200 
444,400 
0.000 
2,0120 
	570,874! 	0,0001 
- -- - ~-- -,---~ 
	476,000 	__ 12,0001
4,000 
119,000 
1,000 

100.000 
0,000 

_ 827,502L_
.~o,oool 
ks 
1,.12.012_ 

845,000 
---r - 
_ O,OOOi
0004, 
kg 
71,639,. 
, 
86,887 !

I 
_ 0,0001
% 
2 218,388 
1,088 
Podlahy z dlaždíc 

Montáž obkladov schodisk z dlaždic keramických 
schodiskových stupňov hladkých-"el', 300 x 300 mm 
... -;;:;"5 ,DlatdJ.ce kera'!!!.0é greslOOx300 
Montáž soklikov z obkladačiek porovmových do tmelu, 
... =_:3 	schodiskové stupňovité ~GO x 1~~rT!,výška 150 mm 

Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do 
tmelu,rovné 300 x 150 mrn'výš~~o mfT!._ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21495,0);(0,0);(0,21470);(8848,21470);(8848,16796);(19387,16796);(19387,15871);(21495,15871)posrelh0posrelv0pib
Montáž podláh z dlaždic keram ukladanie do tmelu, v 
obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 
	300 x 300 mm	~~ 
Dlaždice keramické s hladkým povrchom /ica cpreve 1 A 
	300x300 	m2 
.=....c:....::..:~~ .!?!atd~~e ke0..'!!!..cké grf!..s 3QOx 300 	m2 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 
012 m 
Strana 5 z 6 

I
0,713 
~.2l200 
m2 
m2 
16,040 
20,2!22_ 
16,662 
1),O~..o! __ 
267,258 
264,04Q:~
63,0861 
--,-- - 
I 
llJ991 
0014\
! 
1 
O 026i 
m 
15,5tiQ. 
4,05Z._._
m 
. 631100 1 _---"9'-'-', 2:245"+1_ 
5831360[
17,346, 
53,209 
17,2.§Q, __ 
11,870 
?99,39~ 
63l,591

~~ 
O,.QQO" 
2,316 
1 
~7,S.§,?!_. 	o,oooi

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(20772,0);(0,0);(0,21500);(20772,21500);(20772,1832);(21500,1832);(21500,1409);(20772,1409)posrelh0posrelv0pib

--:- .. 

Popis 
Podlahy vlysové a parketové 
MJ 
Mnozstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
------·---~~I--- 
Demontáž podláh vlysových a parketových tabul' lepených 
vrátane lišt ·0,02500t	m2 	13190 

I Ostatné práca- zváranie povlakových podláh z pásov alebo . 
zo štvorcov 	Im 
-- -1·--- 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 
,do 12 m	t 
.poko~~~~i~...e..r:.ác~ a ~_b.kladl' 
Montáž obkladov stien z obkladaéiek hutných. keramických 
.do tmelu, v obmedz. prle~tore 200x250 mm 	m2 
	Obkladatky keramické glazované hJ?.dké_?00x250 la	J122_. 
I Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 61 
do 12 mt 
Dokončovacie práce - náte"!y""	_ 
m 
J~~1:3.01 	- 0-,-4581- 
152113 	7.520 
3 608,645 	1,948 
- ;,3o~I'- - 0,0011 
	-~~~--- 		I 
	1143.890 	1.173 
___ ~_P_o_dl_a_h.!....y povlakové 	_ 
"---'-'-'-_ ,Lepenie podlahových soklikov a~~~ .!í.št gU.!!1.'?v~h _ 
Soklfk PVC 

Voľné položenie povlakových podláh z linolea alebo Imitácie 
.~no~a.~ásov _ 
I Podlahovina z PVC Novof/or extra 
m2 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(6728,0);(0,0);(0,12084);(2424,12084);(2424,14324);(5228,14324);(5228,21486);(21500,21486);(21500,5365);(6728,5365)posrelh0posrelv0pib
228.970 
1,800 
QJJOO
0,771 
412,~6: 
1912,766 
___ ~~~ 	O 003 

12422 
0,000 

61,234 	10,000 
64.29~ __ 1~_ 
_ 1,~_5;i_ 	16,348
	612.340 	0,29'?' 
_ 	728,47i___~ 
I 
	_25,42JL 	0,0001
_ __ ~' 	, _ .. 	1--'--60'-3-'-,1_9_7,--_---'0-'-,1_7--,9 
4,89Q.. 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce~vojná~~ emailov 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr syntetické farby šedej na 
~zduchLJ. ~chnú,ce základný 
Nátery olejové farby bielej omietok stien cvojnás. 1 x email a 
2x plným tmel. 	1m2 
Nátery olejové farby bielej omietok stien napustenim 	m2 ! . 
Dokončovacie práce :.!!'al'by 
_9dstráne,nie malieb oškrabanirn. výšky do 3. 80 m 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(4537,0);(0,0);(0,21479);(21496,21479);(21496,8449);(4537,8449)posrelh0posrelv0pib
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
-":.:::l .~o 3, 80 m 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na 
_.: •• 2 	_~ch9C!i.?_~u vjjE nad}. 80 m 

 Paéokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
jemnozmných povrchov do ~Q...m _ __ 

Mal'by z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 
	výšky do 3, 80 m	m2 
	Stierka stien na podklad jemnozrnny. výšky d~~, 80 m_ 	m2 
Stierka stien na podklad jemnozrnný na schodisku výŠky 
nad 3, 80 mm2 
	.?tie~ strop,o~ na. podk~ad je~nozrnni viŠk~o~, 80 ~ 	• m2 
Stierka stropov na podklad jemnozrnný na schodisku výšky 
	nad 3, 80 m	m2 
Ostatné 

HZS . demontáž a následná montáž pozrarneho rebríka 
____ vrá~~e mater@J.tJ__	hod 
Celkom 
Strana 6 z 6 
oo:n.5p1vl tel.041fl0710 11 
m2 

30,388 
m2 
2,1,.24 
38,880. 
18,305. 
142,8001 	8,362j 
1QL80Q 	1,552__ 

m2 	1 178918 	0.540 	
m2 	1 082,508 	0,667 	
m2 	36,220 	0,724 	
1m2 	1 ?4~5ZJL 	o~~§j 	
636.616. 
O,OOQ 

616,811 
0,00_4 : 
0,3,48! 
1 243571 	0744 	925,217 	° 224 		
718,078_ 	'L~lL, 	_ :UO~15.~"_.~ 	
85,200 	5-,479, - 	4~~__ 0,282 		
25,010 	6,~3 	152,411. __ 0083	
				I 	
				, 	
1111Q. 	65291 	?~,JJl.Q~ 	__ ..,9,0:3.71 	
_339,42Q.L 	6,2701 	_2128,163L_~ 	
		349,996 	0,000 		
17,000 	292~ ___ 	349~L	o.ooo] 		
					
		96223,996 	96,672 		
1

~ ----~' 
	-~:/ / / 	PečI at 
---l - - ----- - - _.- 

:-ea y 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(21492,0);(0,0);(0,16124);(3771,16124);(3771,21500);(10922,21500);(10922,20772);(16580,20772);(16580,16124);(20352,16124);(20352,12896);(21492,12896)posrelh0posrelv0pib
-_·_--1 
KRycí LIST ROZPOČTU 
'Komunitné centrum 
JKSO 
Komunitné centrum 
ECO 
im 
Spišské Podhradie 
II 
Miesto 
ICO 
IC DPH 
--- ._---------- 

Mesto Spišské Podhradie 
-_._--------, 
I 
·----I! 
I 
í------ l 
i 
PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
ling. Róbert Sve rh a 
-l 
i 
Rozpočet číslo 
Dňa 
09.08.2013 
Merné a účelové jednotky 
Naklady /1 mj . 
	.... 	-l 
0,00 
Náklady / 1 m.j. 
Počet 
Náklady / 1 rn.j. 
Počet 
o 
0,00 ' 
o 
0,00 
o 
Rozpočtové náklady v EUR 
-- -------- ------ ------ 
é rozp. náklady 
Doplnkové náklady 
c 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
0,00 I 
- "ol Y 
3 126,00 " 8 Práca nadčas 

2 708,63·t 9 Bez pevnej podl. 
--fo 
0,00 : 10 Kultúrna pamiatka 
	._--- ---(_._, .. _ ... - 	.. 
0,00 '11 
0,00 ť 
0,00 13 GZS 
___ i 
:ai 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 I 
0,00_1 
0.00 
0,00 \ 
0,00 
0,00 
0,00 15 Sťažené podmienky 
_:ai 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
0,00 
5 834,63l12 -DN (r. 8-11) 
, - .-.-------1 . 
0,00 121 'Kornpl. cinnost' 
18 VRN z rozpočtu 
19 VRN (r.13-18) 
0,001 
0,00 22 Ostatné náklady 
D 
Celkové náklady 
23 súče: 7 12, 19-22 
5834,63 
1166,93 
24 DPf- 
20,00 % z 5834,63 
'Pť!č.iatka. 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
7001,56 
------1 
E 
Prípočty a odpočty 
26 Dodávky zadávateľa 
- --l 
0,00 
0,00 
- ---l 
0,00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21462,0);(1773,0);(1773,18428);(0,18428);(0,21500);(21462,21500)posrelh0posrelv0pib
27 Kizavá doložka 
28 Zvyhodnenie + - 
-==-___ - <ROS plus, tel 041f707 10 11 
Strana 1 z 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(17977,0);(0,0);(0,21497);(21500,21497);(21500,12485);(19138,12485);(19138,8234);(17977,8234)posrelh0posrelv0pib

ROZPOČET 
itné centrum 
_ itné centrum 
ZTI 
'''esto Spišské Podhradie 

==- ES a.s., Bardejovská 15,08006 Ľubotice 
:: °odhradie 
Spracoval: Ing. Róbert Šverha 
Dátum 	9.8.2013 
Popis 
--...,----,-------,-----,---_. -_._-----. 
MJ 
Množstvo 
celkom 
	Cena 		Hmotnosť 
jednotková i 	Cena celkom 	celkom 	I 
	_ . .-L.. 	. 	o, __ .__ 	_ __ -' 
Práce a dodávky HSV 
~~!atné kon~tr:u_kcie!l?ráce-búranie 
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z cutýcf tehál a tvárnic 
	~_l1ibky 30 mm a Š. do 30 mm, -0,00100t	 m 

Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutych tehál a tvárruc 
-"-===-_ do hibky 30 mm a Š. do 70 mm, :..~00200t __ _ _ _ ... f!! 
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Hrubá výpln rýh na stenách akoukol'vek maltou, akejkoľvek 
-==:=..::.._..::š:.:..:irk::2y-,ry.Ľh::2Y~ 	_ __ 	_ _(ITl? __ 
Omietka rýh v stenách maltou vápennou širky ryhy do 150 
	mm omietkou štukovou	.. _ }!12 . 
Montaž trubic MIRELONhr.6 mm,':'.fl.0prlemer 26 ml1l 
___ ~~R~~ON izo/~~"pot0:!Eia-28/ ~" 
~~n~až _trubi~MJ..RE~N hr:..5 mm, vn0 priemer 35 mm 
.MIREL2N izolácia potrubia- 35/ 6" 
___ 	Mont~ž trubic MII3!.LON hr.1Q mm,.vntJ.tjJrlemer 42 mm 
!!'~R..ELON izolácia potrubia-42/ _~ _ 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m 

oo _ 	• ~ 

Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic 
do hibky 50 mm a Š. do 70 mm, -0,00500t 
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dut)ich tehál a tvárnic I 
_~ohibky 70 _rT1f!1. a~ do 7Q m:n, _-0,00700t 
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dut)ich tehál a tvárnic 
	.~o hibkr.1§Q.!.Tlr12.i! ~j_o_~Q.mm, -0,034QOt 	m 
_Odvo~ sutin.r~_ vybú.!'.§InYch hmôt na sklá..<.Jku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každy dalši 
	1 km__________ 	__ _ 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m 
Poplatok za skladovanie 
Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
_J.ehál,tvárnic,z kov~'1šky do 12 m_ 
Práce a dodávky PSV 
~~c~_tepeln~ 	_ 

Montaž trubic MIRELON hr.6 mrn,vnut.prierner 18 mm m 
_MI!5E~ON jzolácia potrubia-18/6:' --------:; 
	Montaž trubic MIRELON hr6 mm, vn~t.priEOlmer ~2 m~ 	m 
	f:AIRELON i~o~cia_potru.E./a~ ?2/ 6" 	m 
____ ~ -":OSplva,tel041n0710" 
Strana 1 z 4 

m 
				405,043 		0,858 	
				1~6,21! 		. 0,858	
	_ 7L4~. __ 		~6241 	~l.li! 		_Mp1 	
	7.4.~~. 		_12.7671 ____ 	132,098:		__ 0,2961	
				~~--- 	-. 	0,000 	
						--, 	
	15,0QQ. 	- 	_O,~_ 	1Q,§~ 		0,0001 	
							
	l~9QQ. __ 		__ 0,830	'3,~0 _ 	_ __ 0,000,	
__ ''!.,500 		1 078 	~Jl31_ 		MOD.	
		r 				
	22000 		1,204 	26,488_ 		0,000 	
	24,000 		3,290_ 	7§,96Q! 		_ 0,000	
	1 ,~1.§ 		1.1_2@_, ______ 	1.M12' 		00001 	
				-l 			
	18.452 		0,420 	lJfjO 		_O...QQQj 	
	1~~ l§.r 		Z2Q3 	9,1~~9 		O.QQQ 	
- 	L3~ __ 		l8,59D 	24,502 		o.ooo 	
m 
		5,~4 	_.~ogQ 	
0,858 	_ p,97<\. 	5,98L	_ _ 0,0001	
		5429,591 	0,387 	
		12U}9 	°LOO§ 	
	4,OQQ 	~___ 	5,Q.28_ 	__o,oog 
_ 4,-0801_ _ 0,201J__ _ _ 9,832_:	..Q.2.QQJ 
37,QQO. 	J ,38~	__ ~.Jl.~____ __ 0,001:
37,740, 	0,204 	.!,.§~l 0,002
m 
13,QOQ .. 
13,2W 
12,000 
12,240 

7,OgD 
7,140..._ 
J\l.,Z.21 	~OO'
	.2,~~8J 	0,0011
	19,188 	Q,OOQ
	3,745 	O,OQI 
	12,<\.67 	0,099 
	4,363 	0,001 
- -- ~.- - - ~-------, 
m 
1,~17. 
9,205_ 
1,649 
0,}06 
1J81 .. 
__0,611 
m 
m 
m 
m 
0,006 
27,878 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;14;(6578,0);(0,0);(0,21498);(6106,21498);(6106,20168);(6926,20168);(6926,18354);(21496,18354);(21496,17929);(5519,17929);(5519,16882);(6106,16882);(6106,6768);(6578,6768)posrelh0posrelv0pib
Popis 
Zdravotech. vnútorná kanalizácia 
Oprava potrubia hrdlového zazátkovarue hrdla 
kanalizačného potrubia 
Oernontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo 
pripojovacieho do 075.-0,0.0210 t__
Oemontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo 
pripojovacieho nad 75 do 0114, -0,00198 t 	m
.!:,o~ub~.0'~~ -_U od~?d9V~ zvislé hrdlové O 110x2. 2 	m 
Potrubi~PYf.-l!. O~Jl.?d~~_~,,-islé hrdlové O 160x3. 9 
Potru_bie z P',ff. :.l,l._c>dpad.Q.éJlrip~l§cie 0i'0x1. 8 
.!:()tr~~i~_Yf..-_\:l...odpadn~F!ipala_cie [)~x1, 1l. 
Zriadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie 
__ ~ __ ~od~p~a~d~o~vy~'c~h~v~ý~p~us~t~ie~k~0~5~Ox~1~,~8 	. 	~ 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
	odpa~vých výpustiekO 63x!, 8 	._ 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
. odpadovýc~ -"ýpustie~ O 11 Ox2. 3 
.ye0til.?čné h~vic~trešna - p~~~tové DN 100 HUL 810 	ks 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácre v objektoch vodou do 
DN 125 	m 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 
150 alebo DN 200	m 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad' 
6 do 12 m 	t 
?drayo.!~~~nika - vnútorný vodovod 

Potrubie z ocer.rur pozink.bezšvíkbežných-11 353 O. 10 
Q940..z--".?rov. bežnýcbJ.~~OO DN 32 
Potrubie z ocer.rur pozink.bezšvik.bežnýcn-t t 3530. 10 
...Q9.4.:9..zvaroy. bežných-11 343.00 DN 40	 m 
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25. 
	-0,00213t	m 
MJ 
-----,-- .. - - -------------- 
Množstvo 	Cena 	Cena celkom 	Hmotnosť 
	celkom _l j-=~otkova 1__ _ __m__ .-L 	c_e_lk_o_m __ -----' 
m 
~,OOOj 	21057 	
		
2.QDQ. 	0.310 	
	----,-.- 	
2,000 		.0,8361 	
38000 		8.812 	
1.000 		15,975 	
7.000 		6~4~. 	
_37 . .000 		7~8.!l1 	
6.0001 	2,2361 	
	I 		
2,--000 		2.630 	
	r 	3.3~~r 	
4.000 			
2.000 		3},54~. 	
72.000 		0.625 	
1.QQQ-r- 	__ .9,808 _ 	
	i 		
0.146 		19.034 	
m 
m 
m 
m 
7.00g 

Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie 
vývodu	~!. 	----'1----'4.Ľ.0~0~0+1- 
Potrubie z plastických rúr PP 020/2.8 - PN16. polyfúznym 
zváranim 	m 
Potrubie z plastických rúr PP 025/3.5 - PN16. polyfúznym 
zváranirn 
Potrubie z plastických rúr PP 032/4.4 - PN 16. polyfúznym 
zváranirn 
Potrubie z plastických rúr PP 040/5 5 - PN16. polyfúznym 
zváranírn 
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 
.yľve..d~~~lP..evnenie vtpustky DN 25 
Montáž ventilu priameho, spätného,pod 
~~ietku,poistného,redukčn~ho,.šikmého G 3/4 
- . - - _f:90.r:l'. ventil ~~'-- 	._. _'''_ 
Montáž ventil u priameho, spätného,pod 
~..1.E!.t~u,poist~~~o,reduk~ého,~ik_rTlého G 1 
	Ventil k annaturám pre ústredné vykurovanie priamy 	J 
	priechodný KE 83 TI"	_ ~. 
Ventil k annaturám pre ústredné vykurovanie pnamy 
_ priechodný KE 1_~	_ 
Montáž ventil u priameho, spätného. pod 
.().~~~ku.poistnéhs.redukčné_h?,~~ého G!)l4 

Ventil k annaturám pre ústredné vykurovanie pnamy 
priechodný KE 83 T 5/4" 
.~"""'_'-"'-- ~:::Splus tel 0411707 lO " 
Strana 2 z 4 
m 
37.000. 
7,54.0. 
m 
13.0QQ.. 
ks 
12,000. 
lli.QOO,_ 
1.000 
11.,E9 __ 
5,7831.
5,783 
ks 
ks 
ks 
2.090. 
I.QQQ 
1.()Q.0 _ 
2,774 
3.490 
--,-' 
7,563 
ks 
3.000 
3.020 
2.0001 
8.8471 
ks 

0,146 
----1 
189,513~ 	0,0421 
1 
	I 	I 
	~ 	0.0001
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(17882,0);(17882,6140);(0,6140);(0,21497);(21498,21497)posrelh0posrelv0pib
334.8561 
526O 	0.000 	
1:~2:i 	0.0001 	
67086 	~ 	
45.000.	____ 0,,9001 	
	, 	
	0.808; 	0,0001 
2.779 0.000. 
0,145 
1 
__ 1J.M1.Q. 	O,027"
1 641,046 
129.528__ _ 	0,0321
i 
	7,Q.1~ 	O,OOQI
	12 782~	.....Q.QQ1j 

__ .124JJ1. 
_ 0016:
I 
0.024. 
146.040. 
	_.1040941 	0,0001
	5,783 	0,000 
_____ . __ 3,49Q:__	O,OOO! 
i'L~6lL__ .0,0011 
9,060' __ o...Qool 
___ ....J7.694'-- 	0,0Q11 
ks 
1,000 __ 	1.6.-2..6.Q:..... _ ----- 	12,560, 	o.OOOj 	
		--------r 		
1,000 	3,587 	3~_ 	.....MOD I 	
			_. --l 	
1,000 	12,508 	1~?08 	0.0011 	
-r- 
, 
ks 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(7838,0);(0,0);(0,21494);(6698,21494);(6698,5762);(21500,5762);(21500,3400);(7838,3400)posrelh0posrelv0pib
Tatramat akumulačný elektrický tfakový ohrievač stojatý s 
_~.:....:....:-=-_. rýchloohrevom s objemom 30L.	ks 
	I Montáž elektrického zásobníka príetokového	'súb 
	J:'2e~,!~ový elektrický o_h.rievač vodLs batériou 	ks 
	1Demontáž výtokového ventilu nástenných, ·0,00049t 	1ks 
	.!)ačir!!ový pisoárový ventil__ 	ks 
	.~ontaž -",en~ilu rohového s pri~ojovacou rúrkou G 1/2 	súb 
Ventil pre hygienické a zdravotnické zanadema ronov» 
	- :-:500 .!!lOsadznX_ T 66 A 112" s vr~om T 13 	ks 
Demontáž batérie drezovej, urnývadlovej nástennej, 
__ -'-._II---O'-'-,0'-"0-'--2.::..6t'-- 	---- 
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 
...:::=-=-:-::;:J-,-_ ,alebo klasickej	iks 
	-=' 41 :pcezovál1ástenná batéria 150 mm ON 15 páková chróm 	ks 
iMontáž batérií umývadlových stojankových pakových alebo 
	.~a~'~~ic.b.. _ 	ks 
	.Y.rnyvadlo..v.á páková_ stojan}5ová batéria -cnrom 	ks 
	.Qrezová páková stojan ková b'!t~ria -chrom 	ks 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21488,0);(0,0);(0,21500);(15237,21500);(15237,4625);(17689,4625);(17689,4102);(18228,4102);(18228,3386);(21488,3386)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(12062,0);(0,0);(0,21493);(12062,21493);(12062,15710);(15087,15710);(15087,11231);(16580,11231);(16580,8657);(21492,8657);(21492,1922);(12062,1922)posrelh0posrelv0pib

Popis 
MJ 
ontáž ventilu priameho, spätného, pod 
	mletku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4 	ks 
-_. __ ._-- ----- -,_._-~- 
	Ventil k annaturám priamy priechodnýKE 1 ~ r.?~4" 	ks 
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou TSH 25/30 a 
	skriňou DN25	_ 	[s.úP_. 
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 Im 
Prepiéchnutie a dezinfekcia vodovôdného p-otrubia do-ON- r- m - t- 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 	,t 
~ra_votech~i~~-=-~ariaď:..E!'~me~ 
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
~Qvým splachovačom, -0,01933~_ ... _ 	Isúb 
_ Mo~.až záchodovej misy kombi!1~?.n~	súb 
Montáž záchodovej misy kombino~a_n~L s šikm}rn odp~dom .sub. 
	WC kombi biele I.A	ks 
Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez 
~Iacho'-',élcej nádrže_ 	súb 
_ť~o~.biely 4j,!!L'!_ 	ks 
~mon~áž pisoárového státia 1 di~lnych, ·0,~3968t 
Demontáž dierovanej rúrky bez nádržky,:2.,00040t _ 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry, -0,01946t 
súb 
[sub 
-r---- 
súb 
~-+-1 
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry 
súb 
'--~I 
Montáž doplnkov zariadeni kúpel'ni a záchodov, toaletná 
	doska 	súb 
	Sanitáma keramika WC sedadlo 	ks 
-- 	- 
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s 
,rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatú!:.. __ ~úb__ 
Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA 
ks 
IMontáž výlevky smaltovanej zavesnej bez výtokovej 
,armatúry	__ o _ 		.~~b : 
. Výle'0a smalto~!!_á___		 ._. 	ks 
Montáž elektrického zásobnika akumulačného stojatého do 
	~L 	~b 
Montáž ventilu nástenného G 1/2 	sub 
__ Isúb.. 
_,.",...,._r:S,..KROSplus.tel 041fl0710 11 
Strana 3 z 4 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
______ ...l-_ 
1,Q,QQ._ 	4,6361 
1,000- 1-;:-:;W1~~
0,0001 
2,0001

1 
0,0001 
o,onl
1,.oQQ 	455,0001 	455,OQ().' . 
88,9141 
73,000 
Q,,9Q11 
O,OQQ.I 
73,000. 
0,829 
17,3791 
60,517~ 
324~1 
0,204 

ii 
__ 5_,540, __ , 11,0801 __ --"0-'-",0""00"-11 
	_ 18,260' . 	J3,0401 _ _ 0,0001
	1~c9~gr- _ 752~4.Q! 	O,OQ.o! 
4,000 237,800 	951,200 	0,000 
-1'-- -- --r-- ---l-------'==, 
2,000 	12,570 	25,140 
2,00Q~ _ 
4,QQO. 
4,000. 
0,000 
SOOQ. 			47,7.!J.. 	_~,542 ___ 	_ 0,056	
?,.QQQ, .. 	75171 __ 	__ 15,034_. _== 	
1,,9QQ. 	_. 	2,0961 	_. __ . 2,096~	0000 	
		1		, 	
'!...oJ29.J- 	3,657! 	---.J~24- 	-~ 	
4,000 			19,660 		. 78,6401 	0,000 	
4,0021 		. 26,990l_._	107,960 	0,0001	
4,00.0 			4,390 		17,569. ____ 	_ .QJ2Qo. 	
4000 			18,560 		74,24!J. 	_...Q.9001 	
						! 	
.1,000_ 			9,530 		9,530[	-----l 	
							
1,000 			85,622 	85.622 	0,006 	
1,0..0.91 			14,5601 	14,5601_._ _ 0,0001	
1000 			63.984 	- 	63,984 	0,_008 	
1,000 			30c880 		30,880.	_ 0,0001	
1,000 		264,6851	26'1,685, 	__ 0,0191	
'-r 			, 		00001 	
1,000 			35,4601 	35,460' 		
1,000 		256.330 	256,330 	0,000 	
4,0001 			1 ,155\	4,620j 	0,0001 	
2,000 			2,960 	5,9201 	0,000 	
2,()00 			3~2?'Q:_. __ 	--- - ;~',;:~-. -.-. -== ~:~~~I 	
4,000 			2,96~ 		
4.000, 			3,2!3.;; 	13,140.: 	. 0,001J	
4,OQ,g ~ _. __ 	2,680 	1QJ20. _____ 0,0001	
				
1,000, 			6,5921 	6,5921 	0,0001 	
1000 			24,110 	24,110 	0.000 	
5,000 			8"3~ 	41, 73_0.~._ 	_.Q"QQ1J 	
4,000 			24,5§0 	98,240~ 	_ _ 0,000,	
1,000 			13,890 	13,890' 	_0,0001 	
I

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(7424,0);(0,0);(0,21500);(1560,21500);(1560,15000);(6379,15000);(6379,3722);(21500,3722);(21500,3244);(7424,3244)posrelh0posrelv0pib
Popis 
-----~-- - ~-- 
. _ .. -- - ._~ .. - - - ---------- -- - 
~emo_n~á~ÉatériEl':'aň~ej, spr,?h<:>.vej n.ástenneJ, -0,00225t ks 
Demontáž prístusenstva pre sprchové batérie. držiak na 
sprchu, -0,00113t
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie predmety, 
praókovej do D 50 (podomietkovelL 
Odpadový komplet pre pratku d5~_ 
Presun hmôt pre zariadovacie predmety v objektoch výšky 
•• ~~~~_nad6do_1~2~m~ 	_ 
Celkom 

Strana 4 z 4 
MJ 
Množstvo 
celkom 
1,000 
ks 
ks 
ks 
1,000 
_ 1,1]02,_ 
0,274 
Cena 
Jednotkova 
--- - -,------ 

Hmotnosť 
celkom 
Cena celkom 
__ , __ -_- -.::._= __ =c::=:-=:-=:-::;-=====:::: 
2,675 
2,675 
0,000 
____ ~----- _16031------ 0,0001
	\ 	I I 
	:3295~_	 _ ?,795,	0000 
	11,030, 	1.1,0301 	0,000 
-,----- 
19,711 

O,QQQ, 
5834,634 
1,245 

--------------- .... __ .-- 
=-- 

KRycí LIST ROZPOČTU 

IKomunitné centru:- -------- ---- 
l 
JKSO 
Komunitné centrum 
ECO 

i Elektroinštalácia a bleskozvod 
Miesto 
I Spišské Podhradie
ICO 
IC DPH 
IMesto Spišské Podhradie 
I 
- - ---------r-- 
PEhAES a.s., Bardejovská 15, 060 06 Ľubotice 
Ing. Róbert Sverha 
I 
	_L 	~I 
Rozpočet čislo 
Dňa 
109.06.2013
Merné a účelové jednotky 
.. .- -----.----------. -----------1 
Náklady / 1 m.j. 
______ O. 	0,00 : 	° 	0,00 	~~ 	. 	. _0,_00---,-1 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;16;(10743,0);(0,0);(0,21498);(10456,21498);(10456,20716);(9866,20716);(9866,17156);(19172,17156);(19172,12529);(11909,12529);(11909,3841);(21487,3841);(21487,3274);(13649,3274);(13649,1850);(10743,1850)posrelh0posrelv0pib
Náklady /1 m.j. 
Počet 
Náklady / 1 m.J 
Počet 
Rozpočtové náklady v EUR 
B 
Doplnkové náklady 
c 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
adné rozp. náklady 
•• ontáž 
Jodávky 
.ontáž 
Dodávky 
.1ontáž 
- loS) 
~~J)IS 
.- ~ 	»>: 
;'~~
r 
? 150,3~.l8 tráca nadčas 
11 962,97 I 9 Bez pevnej podl. 
0,00 13 GZS 
0,00 
0,00 i 
0,00 
0,00-1 

0,00 l 
0,00 

.-----------j 
I 
0,00 
,----- .~~~ 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 10 Kultúrna pamiatka 
··f 
0,00111 
. T 
0,00 
0,00 
0,00 15 Stažené podmienky 
0.00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
16 VRN z rozpočtu 
19113,29 12DN(r.B-11) 
---- 0,00 121:~~mp!. činnosť 
.---------1-_. ----- _. -.- 
19 VRN (r. 13-1B) 
0,00 122 .Ostatné náklady 
	D 	Celkové náklady 
,------_ . .., 
19113,29 
23 Súčet 7, 12, 19-22 
24 DPf- 
20,00 % z 19113,29 
3822,66 I 
:PE:~iatk§l 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
22935,95 I 
IE 	·Prípočty a odpočty 

26 Dodávky zadávatel'a 
0,00 ! 
0,00 
0,00 
• C, 
27 Kizavá doložka 
2B Zvýhodnenie + - 
- - ------ - ----'----~ 
pogmom CENKROS pIUIi. tel 041fl07 10 11 
Strana 1 z 1 

--uateľ 
ter 
.al 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(10159,0);(0,0);(0,21500);(11727,21500);(11727,18056);(10159,18056);(10159,11931);(21500,11931);(21500,11606);(10159,11606)posrelh0posrelv0pib
KRycí LIST ROZPOČTU 
IKomunitné centrum 
, 
		- - 	- 	- 	- 	
JKSO 		II 	
ECO 						
Miesto 	Spišské Podhradie 		
ICO 	IC DPH 					
	.- 	-- ---- 		
Komunitné centrum 
, Elektroinštalácia 
II 
Mesto Spišské POdhradie 
PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 

li 
\ 
J 
'l 
~g. RÓbertSve~__	_ 	_ 
L 	--'------------- 
Rozpočet číslo 
Dňa 
09082013 
- ---------~ --- - 	- - - 	-- 	-+ 
Merné a účelové jednotky 
Náklady /1 rn.]. 
Počet 	Náklady /1 mj 
Počet 
-=::cet 	Náklady / 1 m.j. 
o 	0,00
o 	0,00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(20613,0);(16671,0);(16671,16876);(1096,16876);(1096,1519);(0,1519);(0,13757);(651,13757);(651,21436);(21493,21436);(21493,12237);(20613,12237)posrelh0posrelv0pib
Rozpočtové nákladyv 
EUR 

IB 
Doplnkové náklady 
	- 	--- 			
	C 	Vedl'ajšie rozpočtové náklady 			
0,00 	13 GZS 		0,00.1 	
0,00 	14 Projektové práce 		0,00 		
					-l 	
0,00 	15 Sťažené podmienky 		0,00 ' 	
0,00 	16 Vplyv prostredia 		0,001 	
					I 	
	17 Iné VRN 		0,00 		
					I 	
	18 VRN z rozpočtu 		0,00 		
	: 19 VRN (r. 13-18) 		0,001 	
0,00 	22 Ostatné náklady 		0,00 		
Dodávky 
Základné rozp, náklady 
Montáž 
Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,21500);(19367,21500);(19367,1364);(21496,1364)posrelh0posrelv0pib
5 249,16 l 8 : Práca nadčas 
5449,23 9 Bez pevnej podl 
0,00110 . Kultúrna pamiatka 
	. __ l __ .•. _ 	- 
0,00 11 
0,00 
0,00 I 
_______ ----t - . 
~ 	10 69~,~9J 12 :DN (r. 8-11) 
0,00 21 Kompl činnosť 
D 	Celkové náklady 
r- ------- . 
10698,39 , 
	~ 	J 

2 139,68 
1------, 
12838,07 
_____ 1 	--1 
23 Súčet 7, 12, 19-22 
24 DP~ 
20,00 % z 10698,39 
Pť!č.iatka 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
E 	Prípočty a odpočty 
tka 

	_ .. __ 	0:0.0-1 
0,00 
0,00 

26: Dodávky zadávatel'a 
l 
27 Kizavá doložka 
28 Zvyhodnenie + - 
-e-e s)'Slemom CENKRQS plus let Q4,n07 10 11 
Strana 1 z 1 

ROZPOČET 
<crnunttné centrum 
• omunitné centrum 
Elektroinštalácia 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;22;(11407,0);(332,0);(332,13312);(0,13312);(0,21497);(10078,21497);(10078,20736);(17461,20736);(17461,15714);(21486,15714);(21486,15222);(20821,15222);(20821,13312);(17129,13312);(17129,7582);(17794,7582);(17794,5510);(19806,5510);(19806,4035);(16114,4035);(16114,2344);(11407,2344)posrelh0posrelv0pib
Mesto Spišské Podhradie 

PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
:: sské Podhradie 
Popis 
~_._-----------------~ 
.. 'pr!.~~ ~.dod~vky_HSV_._ 
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.oo 300 
_:}~1._-"!!Im, ·1,875001_~_~.__ 	m3 
Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
	c..c:..:..:c= 	_ 
! Ukončenie vodičcv v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
	~91Č()vej kon~ovky dCJ..~.~.0~ . 	ks 
I Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
	l~odlč9vel!orlE.ovJ<ľcl0J.6_ mm2 	ks 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
.. ~~Č()V.ej koncovkyd~2.§.mm2 	ks 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
. v0cli~vej koncovky do 35 mm2 	ks 
lSpinace polozapustené a zapustené vč. zapojenia 
•. _-=---=--....:. :::..::ú4.1.._ .. !iednoPólovy . radenie 1	_ _~ __ o _..J<.s......_ 
,.c..::.:..:-=-::..:' :..:12§CJ .. 1Spínač. 13553-0128982 matný biely__ 	ks 

:Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový 
.:Erep:.:>~ried,: ra~eni~~A._. 
	.§p/na~"p...§2 121..4 . .c.5:...A 	_ 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;18;(10932,0);(0,0);(0,21500);(21494,21500);(21494,21122);(11653,21122);(11653,16820);(4735,16820);(4735,14407);(5646,14407);(5646,12144);(11653,12144);(11653,11315);(5646,11315);(5646,7013);(9831,7013);(9831,3995);(10932,3995)posrelh0posrelv0pib
.Sporáková prípojka typ 39563 . 13C, nástenná vrátane 
	____ ~!tlej":'.JIl' . 	.. 	~_._ 	. 
_:....c..::..::..c...:.. .1 Sp0r.:áková pr/pojka 39563·13 na ste~ 
..• Svietidlo žiarovkoyé ..tYe..~1.1.~3 01 . 1 OOW, bytové str()Pn.~ I ks 
	žiarovka 60W E27 230V OSRAM 	ks 
Strana 1 z 3 
Spracoval: Ing. Róbert Šverha 
Dátum 9.8.2013 
MJ 
	Množstvo 	Cena 			Hmotnosť 
	celkom 	jednotková 	Cena celkom 	1 	celkom 
	_. 	... _ .. _ ... _ . ..l 	. __ . 		~ 
0,800.: 

38,368 0,000 
-----,-- ._ .. ~ 
I 
	38,368, 	.Q,QQQ] 
9923,400 
0,008 
43Q,000 	3~QQ _ 
	9 483,960 	0,008 
---.~----- ---~---, -~-~ 

7,900 	.. 	0064.9 .... 		
		I 		
13,000 		0,910 		
2,000 		1,990 		
8,000 		2,120 ... 	... 	
. _5"~~~ 	~ 
	5,000_ 	4,38Q, 
ks 
	9,000 	1,630 
9,900;...._ .. g, 77Q_~_ .. 
'Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a zacistenie 
.-=-=....::...::..:..._ -' dr~žka pre rúrku alebo kábel do O 29 !!Im 	m 
IMurárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka 
	~re r~rku ~~9J<.~.bel do.9_ ~ ~m 	m 
1 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vocičovei 
	koncovky do 2.5 mm2	. __ . 	... _. 	._ks_, __ .. 120~QOO' 	0,6401 	76 8Q9~._.u __ O,OOO!
, 
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. 
	Izapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks 
	-:3'1!..3()0_ IOvOjzáSuvka polozapustená 230V/16A, IP2~~ 	~~~ ... __ 40,OQQ' __ ._ ~;}Q.~ 
-::3' 7700 I ?~suvka jec.!!'oduc~á..?321(!! 6A.... JP20_ 	k_S 	21,000iilJ..C2: 	_ 
Istrc vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez 
	:':: ~.1._:krytu 	. 	. 		ks 
~588600. istit RI 63 C 63~. __ . 		.. ~_ 	ks 
ks 
	:';0001__ .Montáž ocel'olechovej ro,,~d.f1J..ce d.<) vá.hy 20 J<.\l 	ks 
	:201000_:~vip.ol!!nciálna jJrlJ?..oj!l'9_.. 	ks 
	:';:;0121	IMontáž rozvádzača 	ks 
-::·091ä9~~;;;t·R1--	 -~-.--------0.., 
::_0008 ., ~v~tid~ ž~ar..'?\lkové . typ211 15 03 . 100 + 10 W, núdzové ks 
	E· Svietidlo OA·PLU10A·03 	ks 
ks 
ks 
Iks 
1,000 
.. _J.J)O~ 
4,"§.Q._ . 
_ 13,800_ 
\31,QOO 

1-,-0Q.Q... 	7,780, 		
	'---r 		
1,000 	}6,Q~_ . 	
1,000 	72,00~. 	- 	
1,00Q 	5&40 		
1,000 	10,200 		
1,000 	21,180 		
1,0001 	1047,6001 		
5.000 	4.580 		
5,.000 	28,800 		
	---""1--- 	
25,000 	4,150 		
25,000, 	_0,420. 		
	__ 1 548,0001	 ._~ 
	i 	I 
	5~~0001 nu 	0,0001
4,480 	0,000 	
·-r 	·_-1 	
11,8}0 	0,000 	
3~~. 	._0,0001 	
16é96Q~ ._ 	---~~ 	
L10Q . 	_'_, 0,000:	
21,9QQ~ 	.. ,.2,QQQ! 	
, 		
14,679, 	0,000 	
51,930, 	0,0001 	

18MW 
.177,2001 
.B4,21O 
O,QQQ.: 
0,004 
0,QQ.21
	7,7801	 ~---~ 
	36,0001 	0,0001 
__ 72,oooi- --~0,0001
_. 5,640____o.oooi 
	10,200~ . 	_.Qoool
	21,180 	O,OQQ 
_1 047,60Q.L __ oo 0,0001
	22,900 	0,000' 
l.j4,OOO~. _. _. 0,000_
	._106,250[. 	0,000,
. , lSJ,gggi 0,0001

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;16;(21493,0);(0,0);(0,21499);(3399,21499);(3399,17618);(4019,17618);(4019,14043);(10360,14043);(10360,13174);(4640,13174);(4640,10365);(5252,10365);(5252,10110);(10360,10110);(10360,101);(21493,101)posrelh0posrelv0pib
- ooložky 
Popis 
--- ---- - -=- --=..-....::.:- .::~==- -~-- =======: 
ks 
		I 				
	16,000 	43,200 		691,200 	0,000 	
_ 9,0001 	22,8001 		205,2001 	0,0001 	
					
	41,000 	9,.640, 		395,240 	0000 	
	8?,00Q. 	.?,,) 6QL__ _ 	- 	177,120i 	_. .... 0,0001	
				----, 		
. 	4!J)QQ[_ 	26,4001 	1...2.1i2,4QO_i___ 0,0001	
		-----,-_. __ ._-- 		
:8 - SVIETIDLO STROP.! NAsT LIAROV 2x60W, IP20 
,- 	-- 	- 
C+O· SVIETIDLO STROP.! NAST ŽiAROV SO 
ISENZOROM. lx60W, IP20 
:::;1001. ~~idlo žiarivkové - typ 231 20Q.1. .. ~x~OW,stropné 
- -:306900 Trubice PHILIPS 120cm 36W 
-r------. 
'A - Svietidlo 2x36W, elektronicky predradnik, parabolicka 

lmrietka 
O:""::....:..=-:..:..::..::.:...... .• r-- 
.svorxa na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. 
	Ivodiča) 	1ks 1
. .- ---- -~- . 
.Svorka BARNAFW+ m,!dený oesi« dltky 750mm 	ks I 
.!S~~el uJože.ny p0.s!..SJ0:i~~ou (~YKY 3 x 1,5 
	Nehorľavé kable· s funkčnosťou l-CHKE-V 	3x 1 mm2 
	'belhalog. 	. __ . 	_ 
.!5ab~ 00vy medf!!1Y CYKY. 3..0.Q.l, 5 
...::.:.2104300 ~Kabel silovy medeny CYKY 3AxOl..,.5_ 

_ :300~ IKábel uloženy pod omietkou_~.Y~,\, 3 x 2,5 
-' :Jl0650Q....! Kabel silovy medeny CYKY 3Cx02,5 
	_ :300115 	,~ábel medený ~o!~ný pod .c:>m.iet~oLJ CYKY 5 x 1,5 
- - 1 09200I5tJbel"Y.f:l.0..č pre'p!!vn~_0.9!!!..n{e - mep,e(jj C YK.Y-! 5x 1,5 
J<ábeJ uloženy pod_ 0.!.n.i~~~ CYKY 5 x 2,5 
:- '0109300'Kábel silovy medeny CYKY 5Cx02,5 
:' :800.!.1.Z.._ -~medený uložený pod omietkou CYKY5 x 4 
:~'0109400 KabelNodič pre pevné ulotenie - medeny CYKY-J 5x 4 
:4' 01 0J.800 -t;~IIVOdiČ pre pevné uloten~ '!!;~'!'!i. _CyKy:.J...?~ Ili 
	:- )800646 	IVOdiČ NN a VN pevne uložený CYA 6 
24'04138Q9__ . Vodič medeny CYA 6,0 tItoleieny 
	':'J800647 	-vodíč medený NN a VN pevne uložený CYA 10 
		1.' . 	.--- -- .. 
:4 '0414300 ,'!odit.. m'!.~en'i.. CYA 10 titoleieny 
	:-::>800648 	'yodič medený NN_a:.-'N p.e~ne uložený CYA 16 
2410415200 i Vodič medeny CYA 16 tItoleieny__ . __ 
	:'0800649	[Vodič medený NN a VN uložený pevneCYA 25 
]4124~~00ti--IY~dič l}1edeny CY~1..5 žlto~~ny
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 
- :'0810110 	ICYKY-CYKYm 1 kV3x35+25	. __ . 	m_-'- 
	3~ 10108300 : KabeIN~dič"prl! Pl!vné_ulotenie - medený CYKY-J 4x35 	m 
i-- -. 
-f-- ._-- 
'--'---, 
1 	Hmotnosť 
celkom 
MJ 
Množstvo 
celkom 
jednotková 
Cena 
Cena celkom 
ks 
ks 
ks 
m 
6,000 
235,OQO_ 
2,9401 		17,6401 		0,0001 	
1,160' 		6,960 		0,000 		
0&4.9, 		1~~~00. __ 		0,000 		
			----l 	
.1,4901 					, 	
					, 	
		74,5001 		0,000 		
0,54Q,. __ 	- . 	18,900 		0,000 		
		--,--- 				
0,540, .... __ 	81,000, 		0,000 		
-----,-- 		Q,OOg' 	
0,640 		371,]00, . 			
0,8401 		487,200 		0,0001 	
		153,€?9QI 			
0,640 			. 	0,000, 	
0,980 		235,200 		OjzOO 		
0,670.. 		10,05.9_ 		0,000 	
m 
5QJ)OQ: __ 
35,000 
1.5Q,OOO._ ---"'-'~ 
580,000 
580,0001 
m 
m 
m 
m 
Strana 2 l3 
m 
240,000 
240,000 
15,000. 
15,000 
-:.-:::-:::-::l 
1 ~,9Q.QI . 
10,000 
1,4801
_ 	0,720_
2~ __ 
	22,2001 	0,0001 
	10,800 	0,000 
	__ .24,0'20 	0,0001 
	96,0001 	0,0001
m 
m 
m 
m 
m 
m 
10,000 
	1 020 	40,800 	0,000
-o:ii?äľ-== ,?6,8001	 _-._ . ...........:0"",0=0-"101 

. O~OOO 
i 
___ O,OOO!
___ .....,....m_ 	40,000
1.0_i=- - 40,0001 
KU 
	2 0950101 	~..9.3.':.'!.~ovacijtitokn~.ká~e:Unaviac proti norme) 	S 

--.?83QQ2~20() :olnačovač.~!'!9v_25· ~~m_m2dmax=15mm "O" typ J700 kus 
211010002 IOsadenie polyamidovej prichytky do tehlového m~va HM13.. .!'-~ 
	2830403500 1 Hmotdinka klasicka 8 mm T8 tYP,-T8-PA _ _ _ . 	ks 
- ::OM 	I Podružný materiál 6% 	% 
--_. ------, 
- "PV 	.Pcciet pridruženych vykonov 6% 
Montáže oznam. a zabezp. zariadení 

ISkatul'a KP 68 pod omietku, vrátane vysekarua 
-lóžka.zhotovenie otvoro~~~\loriek a zapojenia vodičov 
__ 3..~()~OO~OO ...!:Kra.!!iEa ASo 70 pod omif!II:!:Ič.ekvivalent a/~b!l fepSI 
22-M 
220260022 
m 	10,000 		1,020 		10,20Q, 	
m 	1 O, Oo.O~ 		1, 749~ 		17,40Q~ . 	
m 	10,000 		1,020 		1..0,2_00 	
m 	10,000 		2,0601 		20,600: 	
m 	'1..2,OQc{ 		. 1,020~ __ . __ 	12,2401 	
		- 		3~16()! 	
m 	12,000 		3,180 			
				-_. --- 		
Q"QQg 
~~--~ 
0,0°°1 
12000+- __ .19001 	.. 
12,000 	16,200 
22,8001 
0,000: 
194,400 
0,000 
% 
36,000 	o.zso 	
36,000 	0,24Q 	
'?'~Q~QOO ._ 	0,670 	
2~QQQj 	0,0101 	
6,000 	22,810' 	
6,000 	36500 	
9,gOO 
8~~Q. 
(l,OOOJ 
j2000 
	__ l§7,500;._ 		0'0001
-.....=..c"-'-'-t----- 2,5001		0,003 
	136,86Q 	_ 	Q.Q99 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21492,0);(7763,0);(7763,9772);(3613,9772);(3613,13641);(0,13641);(0,21479);(21492,21479)posrelh0posrelv0pib
0,000,

439,440 
.. -------·1 - - 
0,000
! 
O,OQ.OI
Q,O.QQi 
0,00°1 
.ks 
,ks 
3,!il>0, 
O,I}Q. 
2~§.,250! 
9J50, 
75,900 
75,000 
'Skatul'a KR 68 pod omietku, vrátane vysekarua 
- 220260023 	Ilôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov. ~~ __ 
._ 3450907510 Krabica KU 68-1903 
OST 
Ostatné 
_. HZS000217 	HZS . demontáž rozvodov ELI 

ane systémom CENKROS plus, lei 041n07 10 " 
ks 
_ 18,0001
18,000 
7,54°1
1,519 
, 
135,7201 
736,620 
0,000 
hod. 
hod 
. ~..2"§'?Q .. __ . __ O,OOO
	144,000 	. 0,0001
!)9,5()O: _ 
10,000 
~3l§L_ 
14,400 

-;: položky 
-----'- 
Celkom 
c-ane syslemom CENKROS plus lei o_nn07 10 , \ 

	_ 		Množstvo 	Cena 
	POpIS 	MJ 	celkom 	jednotková 	Cena celkom 
		____________________ ~ 		L 	---1-.----------- __ - .1_ 
10698,388 
Strana 3 z 3 

Hmotnosť 
celkom 
	_ 	J 
0,008 

-. stavby 
-, objektu 
-, podčasti 
eonávateľ 
_ e ctant 
acoval 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(10552,0);(0,0);(0,21497);(6187,21497);(6187,17990);(21484,17990);(21484,15078);(15658,15078);(15658,7313);(10552,7313)posrelh0posrelv0pib
KRycí LIST ROZPOČTU 
IKomunitné centrum 
JKSO 
Komunitné centrum 
ECO 
I Bleskozvod 
Miesto 
ICO 
I Mesto Spišské Podhradie 

I 
1-- 
.__ .-~--~ ! 

li 
il 
II 
Spišské Podhradie 
I 
_______ .-.1 [ 
IC DPH 
"II 
I 
'PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
'ing. Róbert Šve rh a 
T 
--il 
Rozpočet číslo
Dna 
L 	-- .----- 
~[ 
0908,2013 
Počet 	Náklady 11m j 
Počet 
___________________ ---J 
Náklady 11m j 
Merné a účelové jednotky 
:ločet 	Náklady I 1 rn.j 
° 	0,00
° 	0,00 
Rozpočtové náklady v EUR 
Základné r~z~. näklady--'-lB---D~P~~k~Vé náklady- 
'Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
Montáž 

-r; a JJo_d'pis. 
sdnávateľ 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(19689,0);(0,0);(0,21483);(21462,21483);(21462,2778);(20576,2778);(20576,1576);(19689,1576)posrelh0posrelv0pib
c 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
1 901,17 8 Práca nadčas 

.... 6 5.13'74 .l 9. ~ Bez pevnej pod! 
0,00 10 Kultúrna pamiatka 
0,00 13 GZS 

_ -'ap,'.dP;'~. čiatka. 
:; ovitel' 
I~/~! \;1 
	-, a POdpil-	-- --.- Pečiatka1--- 
0,00 [14 proje.ktové práce 
0,00 15 St ažené podmienky 
0,00 '11 
.... 	f- 	~ 
0,00 
0,00 I 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
8414,90 12 'DN (r. 8-11) 
0,00 121 :Kompl činnosť 
19 VRN (r. 13-18) 
0,00 22 Ostatné náklady 
D 	Celkové náklady 
23 Súčet 7,12,19-22 
24 DPf- 
20,00 % z 8414,90 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 
'E 	Prípočty a odpočty 
26 Dodávky zadávatel'a 
27 Kizavá doložka 
c 
128 Zvýhodnenie + - 
l 	- _.-- ---- -- - 

Strana 1 z 1 
re systémom CENKROS plus. tel 041(707 la 11 
o. 
0,00 
0,00 	
_O,~OJ 	
0,00 	
0,00 	
0,00 	
0,00 	
"- - 	
0,00 	
'---~ 
8414,90 
1 682,98 
.r------- 
10097,88 I 
0,00, 
0,00 
0,00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;16;(3184,0);(0,0);(0,21500);(3184,21500);(3184,18812);(21494,18812);(21494,17601);(3184,17601);(3184,12359);(4365,12359);(4365,10610);(4199,10610);(4199,10078);(4024,10078);(4024,8062);(3184,8062)posrelh0posrelv0pib
ROZPOČET 
::a. Komunitné centrum 
l: Komunitné centrum 
sť: Bleskozvod 
-:"avateľ: Mesto Spišské Podhradie 

_"' el' PEhAES a.s, Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 
;, Spišské Podhradie 
-(od položky 
Popis 
Práce a dodávky M 
21-M 	Elektromontáže
	I 	--~~~ 
-Uzernnovacie vedenie v zemi véít. svoriek,prepojenia, 
	:10220021 	izolácie spojov FeZn do 120 mm2 
35,;4112000 - íPá;;;--;;;;;;~;;da3Ox~ mm-- 
Uzemňovacie vedenie v zemi véit svoriek.prepoierua. 
~~022002~_lizolácie spojov F~Zn I:J_~ -JQmrľ1 
'561523500 ,Drôt pozinkovaný mi3kký 11343 O 1000mm 
	210220102 	!ZVOdOvý vodié V~~~OdP;~ F-~Z~a.~_o. do [) 70 mm 
3145332500 Lano ALFE 42/25 MM2 

'Poaoere vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo 
Izinkovaná označenie PV 17·4 liN HRONSKY BENAOIKT 
	• 3544217600 1	ks 
iPodpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 liN 
	3544217950 j'2Ro..NS~,! BENAOIKT..	ks 
Zachyt. tyč véit. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dlžky 
_ 21_0~20_201. ~ée 
~ 354Q~00~QQ..J!i~-lbemá tyč JP20 
, 3544247050 
Podstavec k zachytávacej tyCi betón 350x350x50 mm 
označenie k JP a OB 0=21, 27, 28 mm liN HRONSKY 
BENAOIKT 
	: 210220301 	IBleskozvodová svo rk a do 2 skrutiek (SS, SR~ __ 
2 3540406800 HR-Svorka SS 
--- ~.- ----_. 
.: 3540406700 :HR-Svorka SR 03 
I Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST SJ, SK, SZ, SR 
	: 210220302 	.91, 021. __ 
'5 3540408300 
HR-Svorka Sl
• 7 3540405900 IHR-Svorka SJ 01 
'8 3540406200 ,HR-Svorka SO 
'9_ 2102~0372	Ochranný uholnik alebo rúrka s j~ž.!?.r: dC!. SIe:0Y ._ 

 Držiak ochranného uholnika ocelový žiarovo zinkovaný 
12...3?4422190o. označenie OOU Vf. 2lIN HRONSKYBEriA~KJ __ 

21 354042!20Q !liF3-0chranný uholnik OU 
:2 _2~02?0401 	:9zn~ée.!lie ~v~d~v štítkarm smaltované, z umelej hmot 
~3 _~~9.!.!Q0o._ .§tlto~~maltovanirjo 5EJ~me!, IOx 15 mm 
24 IPM 	,Podružný material 3% 
-:---~---t 
~5 PPV 	I Podiel pridružených výkonov 3% 
46-M 

1~_,460Q~002'!.. 	.vytýčenie trasy káb~véhoy_eden~':l.c" ~a~avanom t>riestore km 
l.LI2462061gQO_~f7}é1il olejový vonkajšl červený EmolexO 2!,17 	.kfL_ 
28 : 460030071 	~ ~úlani~ ~iviénľchE.0vrchov vrstvy 3 - 5 cm 	m2 
	r 	-_. 
29 460030081 
Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zanaoenirn na rezanie 
škár. 	m 
scceccvane sys!emom CENKROS pius. tel ().41f707 10 11 
Strana 1 z 2 
Spracoval: Ing. Róbert Sverha 
Dátum 9.8.2013 
MJ 
Množstvo 
celkom 
- -- ---~----_._-~-----, 
	Cena 		' 	Hmotnost' i 
	jednotková 	Cena celkom 		celkom 
m 
T'---r- 
0,8501
	- 	t- 
1.Ei62 
.krt 
110eOOO. 
60,000. 
m 	40,000_, 	1,:).~. 	
kg 	10,267 	1,610 	
m 	185,000, 	9.J)7Q_ 	
M 	185,000 	1,389 	
1 
64,000 	1,3201 
-- ~.....,--- -- -._-- 
77,000. 	},020 
ks 
ks 
	4,000 	19,800 
4 .. ,.oQQ!..._ _ _ jlJ.§.QL __ 
I 
ks 
ks 
ks 
ks 
	4,000_.. 	§ s. 400,_
54,000 	2~1 
--~---- , 
2~000: 	_ 9,460; 
_~O,OOG. 	1,_28G~ 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
3,920 
1,280 
------1 -- 
20000 
8,029 
4,000
 8,000. 
8,000 
1250 
1,GJ2 
9,729. 
'ks 
ks 
ks 
ks 
8015,184 
20,411 
2555,500
0,161
I 
	93,5001 	00001 
	111. s 600_ 	~ 
55J]QQ,_ 
16,530. 
1.122,950:_ 
255e300. 
.QOQg,: 

QQlo. 
0,0001 
--------, 
Q.QQOj 

0,016: 
---~ 

79,200 
36,720' 
O,O.QO 
0,0001 
___ 33,600._
~1J40+ 	. 	9.QQQ. 
	lJ.!.Q4QL_. 	__ 0,005
0,0111
	78.40.0 	9-,000 
. .10,24.01___ 0,000
	5,000I,	~ 
8J Q.8G 0,000
77,7§0 
	16,OG~ 	Oc98Q: 	15,él8.9--r____ 	0,006
	,_ Jl....QQQ.. _ 	..§...12G~ 	._1il~~___ 	0,000
	8,000 	1,960 	15,680 	0,000 
	IZ,QQo._ 	0,360 	2,880 	0,001
	6,000 	6 oséľ- 	. , 3~ 	0,000 
	6~QQO~_=_-_1.i,59Q:= -~ď--=-_87,5401___ 	0000
% 
% 
1 • 
	0,11Q, 	4.§.,800l 
	G,Q5~ 	7,20.0,_
	17,500 	3.420 
140,000 
2,690 
5 459,684 		._~.!.250 
	- -- 	í 
~158: 
.Q2~-- 
59,850 
Q,QQO 
0,000
0,00 

I

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21479,0);(0,0);(0,21500);(19545,21500);(19545,8322);(21479,8322)posrelh0posrelv0pib
---- .~ ------------ 
<óo položky 
Popis 
	--- r, ------------. -- 	-- 
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
~50080001 	~ir?9~eL~~~i!l1.~~~ debT1~ni~	m3 
Betón B-7,5, z cementu portlandského, frakcia nad 22mm 
58931!.25DD_J spracovaternosť 60.-1 DDm('()_ _ __ __ 	_J_m~_, 

Rozbúranie betónového základu s premiestenim 
sutiny,zásypom ja~y,zhutnenimaJlE!~::~u pláne 
~ô0080101 
'Násvp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
~60120083__ ~~!T1.enia,zemina triedy ~:.~ 	m3 
Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
~60200163 	zemine triedy 3	m 
---- - ----T·-- 
Hlberue káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v 
	_~emine tr!e~i' 5 	m 
~60200165 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, širka 
t.60490012 	33 cm	m 
------ ._.- - -- - ~---- 
- 2830.0.0.20.0.0. Fólia červená v m 
,Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
460560163 	lširokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 	_ 

I Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn zeminy, 35 cm 
":~0560165 __ !~!:,kej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 5 
OST 
Ostatné 
'-1ZS000217 	HZS - demontaž bleskozvodu 
.- --------------- 
rlZS-001 	Revízie
Celkom 
Strana 2 z 2 
sc eceveoe 5'($lémom CENKRQS plus, tel 0<41f707 10 \ 1 
MJ 
m3 
Množstvo 
celkom 

9,80.0. 
---r 
32,00Q 
70,000 
Cena 
jednotková , 
Hmotnosť 
celkom 
Cena celkom 
39,600_ 
388,0§.Q, 
114,000.1	11!J,2DD 	2::.;0."-,,,2=2.0.,9 
o,ooo~ 
164,400! 
- ----r 
1611,1201 
15,2§9.. 
_ 114.4~ 	0,000 ( 
4,360 
- ---i 
19,540 
- 1-~,~.Ql--- o,OOOi
1 367,800 0,000 
M 
1.02,00°1 0,32°1. 	32,64Q,- 	0,000 
	1Q~,QOQL 	0.,260.1 	26,520. 0.,0.21 
		i 	1 
	3.~,0_00 _ 	__l,§§.ťĽ..__ _ 	53,7601 	0000 
m 
m 

hod 	17,000 
hod 	_16,000' 

	9,Qf?J), _ 	1El~320 	Q.9Q9: 
14,4001	 __ ~,400: 	0,0001
8414,904 
20,411 

ázov stavby 
'<ázov objektu 
'1ázov časti 
Objednávateľ 
Projektant 
Zhotoviteľ 
Spracoval 

Počet 
KRycí LIST ROZPOČTU 
. - .- --_.- --- -------_. - 
Komunitné centrum 
IKomunitné centrum 
'Vykurovanie 
.Mesto Spišské Podhradie 
,PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
ling. Róbert Šverha 
---- 
Rozpočet číslo 
--------, 
Merné a účelové jednotky 
JKSO 
ECO 
Miesto 
ICO 
Spišské Pod ac s 
IC DPH 
I 
------+ ------- 
Dňa 
09.08.2013 
Náklady / 1 m.j. , 
Počet 
Počet 
Náklady / 1 mj 
o 
0,00 
o 
0,00 
Rozpočtové náklady v 	EUR 
:s 
Doplnkové náklady 
c 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
Základné rozp. náklady 

HSV 	Dodávky 	
	Montáž 	
PSV 	Dodávky 	
	Montáž 	
"M" 	Dodávky 	
5 	Montáž 	
Z,RN \r. '-G) 	
20HZS 		
Projektant 	
Dátum apodpis 
Objednávateľ 
1 476,68 8 Práca nadčas 
617,08 I 9 Bez pevnej podl. 
......... , . 
0,00 10 ,Kultúrna pamiatka 
. Cl,·OCl[ 11 : 
0,00 
0,00 
'2. (J<:)';) ,76 U ON lf. S-") 
0,00 13 GZS 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 15 Sťažené podmienky 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
~8 VRN z rozpočtu 
~9 VRN\r.13-18) 
0,00 121 Kompl. činnosť 
O, OO 22 Ostatné náklady 
o 	Celkové náklady 
23 Súčet 7, 12, 19-22 
P~~iatka 
24 DPf- 
20,00 % z 2093,76 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
26 Dodávky zadávateľa 
E 	Prípočty a odpočty 
27 Kizavá doložka 
28 Zvýhodnenie + - 
Sptacované ly5témom CENKROS plUI, tel 0410071011 
Strana 1 z 1 

Ná 
0, 
2093,76 
418,75 
2 512,51 
0,00 
0.00 
o.oo 

ROZPOČET 
tavba: Komunitné centrum 
ojekt: Komunitné centrum 
sť: 
Vykurovanie 
c.ednávateľ: Mesto Spišské Podhradie 
-otoviteľ PEhAES as, Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 
esto: Špišské Podhradie 
Kód položky 
Popis 
MJ 
-- ,------ ------'--- 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
PSV 
Práce a dodávky PSV 
735 
_ j~1!e.9né kúrenie, vykurov.telesá 
Montáž konvektora nástenného vyšky 450 mm širky 90 mm 
	~žky 400-80Q.~f!1_	sub 
735413010 
2_ 484~~334?_,ťri~m_ot~pné.!!!f~/(!!ickévyk!!!C}va_cie teleso n~stenné 500 W_ «pt. , 
	, 	jPriamotopné elektrické vykurovacie teleso nástenné 1000 WI 
3 14845473343i-- 	kpl, __ 
'IMontáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 90 mm 
	4 ' 735413070 	dlžky 400-800 mm		súb 
		- ,..----- 	. -- - - - - - - 	-- .. - ~ 

!Priamotopné elektrické vykurovacie teleso nsstenné 1500 W 
~4!33~~_+-_________ _ 	kp! , 
Presun hmót pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 
.,L:998735102 __ ~~l.01_ 
	OST 	Ostatné 
7_ IHZSOOOl.18lt!?~: demontáž rozvodov UVK 
Celkom 
Strana 1 z 1 
Spracované syslemom CENKROS plus. tel 04,n07 10 11 
Spracoval Ing. Róbert Šverha 
Dátum, 9,8,2013 
	1_2.,OQO 	_ --.JJ-,-~~HL 	_ 
	8.000 	1!.5,2,.9.3.. 
	4/2Q~ 	~~ __ 
E375 
---,- 
9,000, 
74,?5Q 
0,217 
31.961 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
1 737,357 
0,000 

0,000
1.4~.5§'Q, __ __ 0,000
527, 944 ,__Q,QQQ~ 
	I 	1 
	280,4881 	0,0001 
111 375 	0000 
I 
6§B,2{j9_" 	0,000

356,400 
0,000 
30,000! 
0,000 
356,400! 
2093,757 
0,000 

Názov stavby 
Názov objektu 
Objednávateľ 
Projektant 
Zhotoviteľ 
Spracoval 
Počet 
A 
--- - - ----- -- - ----- 
KRycí LIST ROZPOČTU 
Komunitné centrum 
ISpevnené plochy 
Mesto Spišské Podhradie 
!PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
I 
ling. Róbert Šverha 
o 
Rozpočet číslo 
Základné rozp, náklady 
1 	HSV 	.Dodávky 	
2 		Montáž 	
3 ·PSV 	Dodávky 	
4 		Montáž 	
. , 		
5 	'''MIf 	DOdávky 	
6 		Montáž 	
7 ZRN (r. 1-6) 
20 HZS 
- 
Projektant 
Dátum a podpis 
Objednávatel' 

Spraccvana liystémom CENKRQS plus, lei 04,n07 10 11 
Merné a účelové jednotky 
Náklady / 1 m.j. 
Počet 
0,00 
o 
Rozpočtové náklady v 	EUR 
B 
Doplnkové náklady 
1 395,99 8 Práca nadčas 
736,91 9 Bez pevnej podl 
. ~:-~~ -f ~-; + ~~I:úrna_ ~an1,atka T 
0,00 [ 
0,00 
2132,90 12·DN(r.8-11) 
0,00 21 Komp!. činnost' 
Peč.iatka 

/ 
Náklady / 1 m.]. 
Počet 
0,00 
c 
JKSO 
ECO 
Miesto 
ICO 

Dňa 
09.082013 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
0,00 13 GZS 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 15 St'ažené podmienky 
0,00 16 Vplyv prostredia 
117 Iné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
19 VRN (r.13-18) 
O, OO 22 Ostatné náklady 
D 
Celkové náklady 
23 Súčet 7, 12, 19-22 
24 DPI- 
20,00 % z 2132,90 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
26 Dodávky zadávateľa 
E 	Prípočty a odpočty 
27 Klzavá doložka 

- - . ~ - .. - .. - - . - - - . - - - - - - - - - . - -- 
28 Zvýhodnenie + - 
Strana 1 z 1 
'l 
Špišské Podhradie 
IC DPH 
----,1 
---------, 
, 

Náklady /1 m.j. 
o 
0,00 I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
----l 
I 
0,00 
0,00 
1----- 
21329 
426,58 
2559,48 
_---L- 	_ 
o, 
. - - - - - - _. - _ ... - -. - . - ... - - - ~ - .. - - - . _ ... - . - - -- 
o, 

[

ROZPOČET 
omunitné centrum 
:oevnené plochy 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;26;(6764,0);(0,0);(0,21500);(5888,21500);(5888,19501);(10038,19501);(10038,12950);(10368,12950);(10368,12191);(21497,12191);(21497,11963);(10038,11963);(10038,10420);(8946,10420);(8946,9535);(8509,9535);(8509,8573);(8838,8573);(8838,7335);(8946,7335);(8946,7157);(7201,7157);(7201,4653);(9708,4653);(9708,3869);(6764,3869)posrelh0posrelv0pib
::.-er· Mesto Spišské Podhradie 

PEhAES a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 
:: šské Podhradie 
Popis 
Práce a dodávky HSV 
.?emné_Er~c.e 
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. v hornine 3 
"?01 	do 100 m3 	m3 
·r- --- .. 
[Ockopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
	u. _;!~ lepivosť horniny? 	. oo 	_ 	m3 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
	,horniny tr 1·4 do 500 m 	m3 
r---·-- .- .... 
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretim sypaniny vo 
	'vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených 	1m3
Komunikácie 
- ----,--- 	.- -- - -- -~ 	-- _. T" -.- 
I Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po 
	zhutneni 180 mm	m2 
Kladenie bet. dlaždic hr.8cm kom. pre pešich ver dlaždic do 
'214 	~, 2.5 mldo J~~~_0ad 20 m~	 m2 
Dia tba zemkov« hr 80 mm 
g~tatné konštrukcie a práce-búranie.- ----1- .. 
.Osadenie záhon. obrubníka betón, do látka z bet pros tr 
.~ 10/1~5 s bočnou _~o!~u 	m 
Presun hmôt HSV 
; Presun hmót pre pozemné komunikácie s krytom dlážcenýrn 
1(822~_822~~~Eikol'vek dlžky objektu 
Celkom 
__ ....,., CENKROS plus. lei 041fi07 10 11 
Strana 1 z 1 
Spracoval: Ing. Róbert Šverha 
Dátum 9.8,2013 
MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena celkom 
Hmotnosť 	I 
celkom 
.. ! 
Cena 
jednotková 
			2132,897 	31,980 	
			115,943 	0,000 	
15,258 	4,37§. 	6§JlQQ 	.O...QQQ: 	
4,577 	0,866 	3,9641 	.~ 	
15,258 	1,925, 	29,372 	Q,OOOI 	
15,2581 	1,0361 	15,807i 	0,0001 	
-_. --, 	._---- 	._--"--_. 	1 102,355 	24,721 	
			.. -.---,_ . 	. _--- 	
-~- 
	258,3001 	16,455i 	
		i	
. 	229,862 	_._ 8,2661	
	614,193 	. 0,000, 	
	611,011 	7,2~ 	
m2 
49,200. 
49,692. 
4,§7? _ 
12,360 
ks 
74,100. 
74,841 
343,454?.!.~~I 
?~7,557___ 12.0QO 
4,635l_ 
3,575 
~03,588 
0,000
46,138 
6,580 
0,000 
303,588 
2132,897 
31,980 

Názov stavby 
Názov objektu 
Objednávateľ 
Projektant 
Zhotovitel' 
Spracoval 
Počet 
KRycí LIST ROZPOČTU 
IKomunitné centrum 
'Vodovodná pripojka 
L . 	._ ._. 	_ 
,------ 

IMesto Spišské Podhradie 
I 
I 
JKSO 
ECO 
Miesto 
ICO 
I-----~ 
SpiŠSké Podhradie 
II 
II 
I 
IPEhAES a.s., Bardejovské 15, 080 06 Ľubotice 
~ng RóbertSV~h_a __ 
Rozpočet číslo 
Merné a účelové jednotky 
Náklady / 1 rn.], 	Počet 
Náklady / 1 mj 
Počet 
IC DPH 

r--------,r------------~II 
1 
l' 
Dňa 
109.08.2013
A 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,6589);(2679,6589);(2679,21491);(21500,21491)posrelh0posrelv0pib
1 ,HSV 	Dodávky 	
2 		Montáž 	
3 	PSV 	Dodávky 	
4 		Montéž 	
5 	"M" 	Dodávky 	
6 		Montáž 	
7 :ZRN (r. 1-6) 
20,HZS 
Projektant 
Dátum a podpis 
Objednávatel' 
,Dátum a pod.pis 
Zhotoviteľ 

~/-- 
rf:,:QJfu 
° 
0,00 
° 
0,00 
Rozpočtové náklady v EUR 
509,61 , 9 Bez pevnej podt. 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 10 Kultúrna pamiatka 
0,00 15 Sťažené podrnienky 
0,00l11 ~ .. 
0,00 
0,00 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
i--------tl --. T' -- - --- 
1380,32112 :ON (r. 8-11) 
19 VRN (r.13-18) 
0,00 ,21 Kompl cinnost' 
._--- ----->-- 
0,00 22 Ostatné náklady 
o 
Celkové náklady 
23 Súčet 7,12,19-22 

24 DPf- 
20,00 % z 1 380,32 
125 Cena s DPH (r. 23-24) 
26 Dodávky zadávatel'a 
E 	Prípočty a odpočty 
Pečiatka 
~ 
1 • 
J 	.;oLrl' 
1'- 
27 xlzava doložka 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21494,0);(15185,0);(15185,7499);(0,7499);(0,21484);(21494,21484)posrelh0posrelv0pib
28 Zvýhocnerue + - 
Sc.eccvane Sy5temom CENKROS plus, tel 0411707 10 1 l 
Strana 1 z 1 

I 
______ .11 
.-- -------·-l 
	Náklady /1 rn.] 	I 

,· __ · __ ·-----1 
0,00 

0,00 I 
0,00 
- - ;. 
0,00 i 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1 380,32 
276,06 
1 656,38 
0, : 

		2,2QO. 	Q,546 
	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	.-+lkc:.:S=---t __ --'1-Ľ,0:.::0:.=0t 	-=:3-'-.7e=,8c:::3.::.3t' _. 	37'833'1 	0,0031 
TECHNO TIP Vodomemá šecnte betónová 1500/1200/1700 I 
	s oceľovpoklopom a~ebrlk9r!L. _ 	_ 	.ks 	1,0101 	55Jt 172,-_ 	_~6~,1~4J 	_ ~~I 
_____ ._ Osadenie pOklopu liatinového ven~lové~~		L' k_s---'- 	1 000.__	12,7521 
ROZPOČET 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(3459,0);(0,0);(0,21500);(2092,21500);(2092,18700);(21499,18700);(21499,17625);(2367,17625);(2367,9238);(3459,9238)posrelh0posrelv0pib
Komunitné centrum 
Vodovodná prípojka 
",=~ávateľ: Mesto Spišské Podhradie 

_, tel': PEhAES a.s. Bardejovská 15,08006 Ľubotice 
- _: Spišské Podhradie 
od položky 
______ L_. 	_ 
Popis 
sv 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce
:2201201 
Výkop ryhy širky 600-2000mm horn.3 do 100m3 	m3 
l;r~PI~t~~-~-;;-~~ za lepivost' pri hlb~;;-;rýh Š. nad 600 do 2 l' 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnanim dna v 
hornine 3	1m3 
.---------- -----------r--. 
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
priložné do 2 m	-f~~ _ 
:2201209
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;32;(6285,0);(0,0);(0,21500);(6591,21500);(6591,17884);(11155,17884);(11155,17123);(10949,17123);(10949,15258);(10241,15258);(10241,12327);(10342,12327);(10342,10502);(9935,10502);(9935,8752);(21497,8752);(21497,8219);(20177,8219);(20177,7913);(11050,7913);(11050,7458);(10849,7458);(10849,5630);(11050,5630);(11050,5402);(10342,5402);(10342,5097);(6285,5097);(6285,1064);(9734,1064);(9734,798);(6285,798)posrelh0posrelv0pib
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné 
:' '0.1..~11__ hÍJ).ky do 2 m	.______ 	_ 

Tvodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
:2301101.b0rniny tr1-4d_o 500 m 
m2 
I 
I 
m3 
-'201101
u'ozenie sypaniny do násypov s rozprestretim syparuny vo 
_-' vrstvách a s hrubým urovnanim nezhutnentcl~_____ __~ __ 
	[Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov 	. 
	!aleb~ ~kolo objektov.92...1Q2_r:'!.3_		m3 

'Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s 
[prehodenlm sypaniny 
-",'01001 
m3 
. Kamenivo ťažené drobné 0-4 
Vodorovné konštrukcie 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
	z kameni va drobného t'aženého 0-4 mm 	m3 
i--'-'=-=-=--='- 	-- --- r' - 
	a drobné objekty, v otvorenom 	I 
do 63 mm 
Rúrové vedenie 
--,--------- ------- 
1 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových 
	i':0r::kajŠieho priemeru 50 mm	_ 	!m 
	!3ú!!<~ novodul1?vá ťahaná RPE 50~8,3 mm 		_kg 
Pri piatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 
	~M 	~ 
IMontáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na petr. z I 
	:69111 	Irúr lial, oceľ., plasl, DN 100 	ks 
___ o '--l 	------------------,-' 
iHAWLE vavrtávacl pás univerzálny závitový výstup DN 
	: 100-6/4"	ks 
II'HAWLU zemná súprava~~/~skOPiCká RD= 1.30-1. 80 ~;N 
	3/4"-2" 	Iks 
--._~._-- -r------·--·--- -------------------.--- 
'Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 
~1_1L_llQ. 	_ 
Ostatné práce na rúrovom vedeni, tlakové skúšky 
	,v99Qv.9.s!.ného p0!rubia DN do~2 	_ 
m 
m 
Strana 1 z 2 
____ ,""CENKROSplus, tej 041fl07 10 11 
Spracoval: Ing. Róbert Šverha 
Dátum 	9.8.2013 
	-. --,----,--- 		- -l - -------- 
	Množstvo I 	Cena 	I 	C 	Ik 	Hmotnost' 
	celkom 	jednotková, 		ena ce om 	celkom 
1 197,870 
4,258 

11,016 
13,941 	153,574 
-QlJ--- ---- 26141	 _ 

17,340 
- --1 
I 

1,939 
-i 
1,838 
I	0,0001 
3,450 
6,341 
3450, 
0,9891 

o.oool 
---------, 
0,147_ 
0,265 
?10El. 
8,ZO..§.. __ 
1.l1.0--- __ Sl, 000 i 
~c~Q~~ 0,265!
6,916 
0,459 
_QJl~ __ ~1Q!lJ 	~ JJ954i 	._Q"U§Jj 
	Q,~_~~ 	49621	~ 
		786,1,,3 	3..L~16 	
2,2001 	QJlQL ____ ._ 0,2421	0,0001 	
2,541 	2,498 	6,347 	O,OO~	
			I 	
			I 	
1,000 	5,72} 	5,727 	O,OQOI 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,9485);(8452,9485);(8452,21473);(21498,21473)posrelh0posrelv0pib
1,010 	57,800~ 
1,01Sl.l 

o,od 
UOo. 

5,5001	-"-0-,-",0,,,,00"-11 
: 
1,201. 
0,059: 
I

«ôd položky , 
Popis 
, MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
""2291500~_JPokIOp ventilový 
ks 
1,009 	?5'o12L 	~2"'5"",Oé.!.1~2Li 	-"O"",Oé.!.l-'.jll 
--------"
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(7450,0);(0,0);(0,21491);(21500,21491);(21500,1227);(7450,1227)posrelh0posrelv0pib
Presun hmôt HSV 
11~06~ 	_ 
0,000
Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom 

Práce a dodávky PSV 
182,452 
0,006 
-22 	Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
--'l- 
I 
1,94~ 
182,452 	0,006 
~,84)-:J 
	-" 	---~ 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;18;(21499,0);(0,0);(0,21499);(3014,21499);(3014,6028);(5089,6028);(5089,5625);(2679,5625);(2679,5558);(2609,5558);(2609,4084);(5424,4084);(5424,3851);(5557,3851);(5557,2511);(2609,2511);(2609,1004);(21499,1004)posrelh0posrelv0pib
Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie pnamy 
=511123400 !PrieChOdnýKE83 T6/4" 
Iks
ks 
ks 

_ 13,262,
85,995_1_ . 
15,4801 
q062 
8~995 
15,4801 
0,000.. 
0.,0001 
=.5'1123900 ,Venlll k armaturám pnamy pneche>.dny KÉ,! 2_5. ! 6/'[,' 
	x s: 8200121 iE.!/~závitový 5I,!'~	o 	__ 

jMontáž ventilu priameho, spätného,pod 
omietku,poistného,redukčného,šikJ.l:l.éhClG 6~4. 
Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie parný soetn» 
=---"-''-'--'-..c.::.:'---I!:IP.:,:ri=amy mosadzný VE 3030 6/4':.	_ 
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 
	...'}}4 i~m,;JJ1- ll.. . _. 	. _ 	. 
ks 
1,OOQ. 
-,4=8=68'-,--__ 0,0001
, 
1,000. 	1JL1~!_. 	._.--,1--,-1,-"l-=2",-61-1 	-"0,-",0,,,O-'-l11 

-Q~Ql 
_ O,OO~
11.331 
3_1,_~ť 
ks 
~263416 
ks 
	1,000 	11,331 
_..J.1.992, __ 34, 3~. 
::32122800'Vodomer vm3-5 v/l	:ks 
';Presun hmôt pre vnútorný vodovod v-~~je~t~~~ VÝŠk;;o-61-'i- 
it 
	___________ . '- 	. 	J_ . __ 
-~----_. 

0,0001
Celkom 
1 380,322 
4,264 
Strana 2 z 2 
-..nem CENKROS plus, lei 041fl07 10 11 
I

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(7952,0);(0,0);(0,21498);(5209,21498);(5209,18194);(21498,18194);(21498,12090);(14961,12090);(14961,10302);(4262,10302);(4262,2138);(7952,2138)posrelh0posrelv0pib
vazov stavby 
',azov objektu 
::ojednávatel' 
=~jektant 
nctoviter 
Spracoval 
Počet 
KRycí LIST ROZPOČTU 

r-------------·---··-·-- --"'--'--~- 
IKomunitné centrum 
I 
'Kanalizačná prípojka 
I 
JKSO 
II 
II 
EČO 
Miesto 
Spišské Podhradie 
IČO 
IČ DPH 
i 
I Mesto Spišské Podhradie 

! PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
i 
II 
--·-------11 
----i 
ľng. Róbert Šverha
- --1- 
I 
Rozpočet číslo 
~ 
Dňa 
~---'--' 
09.08.2013 
Merné a účelové jednotky 
Náklady /1 m.j. : 
Počet 
Náklady /1 m.j. 
Počet 
Náklady /1 m.j. 
O: 
0,00. 
° 
0,00 
° 
0,00 I
Rozpočtové náklady v EUR 
~;k!a~é rozP~~áklad;--l~D;PI~kOVé nák-Iad~ - 
-sv 'Dodávky 
:Montáž 
=SV 	Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
Montáž 
ZRN (r. 1-6) 
-ZS 
c 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

530,17 I 8 ; Práca nadčas 
- ~ .. ,.. 
988,55 9 Bez pevnej podl 
O,oot 10 :Kul;ú;~a pamiatka 
	- - -f - 	-' - - 	- 
0,_00111_ ~ 
0,00 
0,00 
0,00 13 GZS 
0,00 I 
0,00 
---0-,00-1 
_O'~0-l 
0,00 
-- ---l 
0,00 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 15 Sťažené podmienky 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
_'o • - - - - • - • - ~ • 
18 VRN z rozpočtu 
?,O?J
0,00 121 Kompl. éinnosť_~	0_,0_0_2_2 Ostatn_é_n_ak_la_d_y 	~ 	O_,O_O 1 
	'O 	Celkové náklady 
------- ----j 
	_~ 	1 518,7~ 
303,74 I 
! 19 VRN (r. 13-18) 
1518,72 12;DN(r.8-11) 
23 Súčet 7, 12, 19-22 
24 OP" 
20,00 % z 1 518,72 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
1 822,46 
----L __ ~ 
E 	Prípočty a odpočty 
26 Dodávky zadávateľa 
____ O,~O_! 
0,00 
0,001 
.C 
, I 
Lh)utlCf 
27 klzavá doložka 
28 Zvýhodnenie + - 
~lémomCENKROSplUS,leI 041fi0710 l' 
Strana 1 z 1 

ROZPOČET 
ba: 	Komunitné centrum 
Kanalizačná prípojka 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(15150,0);(0,0);(0,21490);(10111,21490);(10111,17671);(13272,17671);(13272,12363);(21473,12363);(21473,3528);(15150,3528)posrelh0posrelv0pib
-sonávater: Mesto Spišské Podhradie 

__ -ovite!': PEhAES a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 
_ to: Spišské Podhradie 
Spracoval: Ing. Róbert Sverha 
Dátum: 9.8.2013 
Kód položky 
Popis 
1 MJ, Množstvo 'l 	Cena 
	celkom 	jednotková 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
-lOdstránenie krytu v ploche do 200~; z~ameniva ťa;ené~o, 
	"13107111	 hr. do 100 mm, -0,16000t	m2 
I;dstrá~enie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. i 
	"13107131 	.~rstvt do 1§0 m~,_ -Q,,~2~00t 	m2 
		Vykop ryhy širky 600-2000mm horn.3 d.~JOOm3 	m3 
I Hlbenie rýh Š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 
	'nezapažených, s urovnaním dna. Prríplatok k cenám za 	t: nAJ 
----==:..:.::c=..._'f"1 :r::..:i ..::.::::...:.:.::.:..:..:c:.cL3::- 	+"'-j __ .~--"--'-'-"-'+--- 
a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
do 2 m 
--'--'- . ...::.--t''-''''"''-c..:.....::..:.....:::...:.:..--------- '--' .--. - 
HSV 	Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;30;(4886,0);(0,0);(0,21498);(5644,21498);(5644,18745);(4993,18745);(4993,12497);(9337,12497);(9337,10711);(21496,10711);(21496,10525);(17153,10525);(17153,10376);(10095,10376);(10095,10302);(4886,10302);(4886,6509);(12809,6509);(12809,5988);(4665,5988);(4665,4314);(10315,4314);(10315,3494);(10530,3494);(10530,3198);(13460,3198);(13460,2640);(10095,2640);(10095,1003);(4886,1003)posrelh0posrelv0pib
, 
1,600 
i 
1.600 
19,812r 
		1 518,721 	7,710 		
		622,855 	4,565 		
	I 		.. ~ 	
2,099 	3,358 	0,000 		
18.0001 	28:001 - ---::J 	
13,941 		W3J.~~ _ .... 	0,000, 	
	1 					
0,7911 	4,7021 	O,OOO! 	
				i 	
3,4001 	J.QQ27§.j- __ . __ 0,0291	
			
1,9391 	57,4721 	0,0001 	
1 ,83§.	6,372.. 	0,000 		
		---l 	
.9.,,989,_ 	3,43J.. . 	0,999, 	
	, 				, 	
3,2791 	48,9291 	0,0001 	
	I	0.0001 	
21.156 		53,313 		
8.708, 	39,499, 	4,5361 	
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné 
:hlbky do 2 m 
, 
m2 	29640' 
;....--- - -- =..::...!_~. - 
29,6401 
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
	~Q].!Q1._,~r~~~_ch a s hr~ymurovnaní~r1.~hutnenych 	m3 		3,469 
	sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov 		I 		1 
~_~:..:.::~_I~:~~~I~~~~dO~10~0~m~3 	. 	~m~3 __ . 	14,922; __ ~~~ 	~~~ 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s 
	-5101102 	prehodením sypaniny	m3 
=833136000- IKamenivo ťažené drob-;'é 0-4 
52301101 
.Vodorovné premiestnenie výkopku po spev ne nej ceste z 
~Oi.nl.r:ľ.~:..4 do~OO _m 
Vodorovné konštrukcie 
, 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
-'5 572111~~kope_z_ kam~ni~a ~r~br1.éJ.10 ťaž~~ého 0-4 mm 
	I Lôžko pod potrubie, 	a drobné objekty, votvorenom 
č:tr~(nní,,~kl do 63 mm 
Komunikácie 
	1Upravenie podkladu po prekoPoc~ pr~~-ž. sie't;~o 	. T 
	3.t1lJl.neCl~m_k.~men~om ťaženima.~b? strkopieskorn 	m3 
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 
:056905111 _ .~h~tnením pod_~~ti~E..e!ón0!ľ'	m3 
Rúrové vedenie
-- - '!Monté-ž potrubia z kan~lizaČnYCh;Úr z tvrdého PVC te~n-- 1 
;-1313121 igumovym krúžkom v skl. do 20% DN 150	Im 
:,60002500 PIPELIFE PVC rúra 160x4,715m SNe kanalizačná 	ks 
1Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn~nYCh I
:-7353121 .\lum.Clyy.'!1. krúžk.o~,-Cl~~o~_n..a DN 200 	ks 
:3631C!..I!DQ_:~VC-l! koleno pre kanaliz~!1é rúl[' hladké 160145' 	ks 
Montáž nalepovacej odboénej tvarovky na potrubi z 
~- 375122 _ .ka~ll~énYch_rúr _~!"Y.s::.Qti 300 	ks 
:5i2J..q5!00 t:'!C:U odbočka~!ep'?V!!.~ kanalizačná 315/160 	ks 
Strana 1 z 2 
~J'I1'mom CENKROS plus, let. Q41fl07 10 11 
m3 
3,469 
2,520 
4,536, 
29,054 
1,794 
I 

		'T 	__ 22,396__ 	0.J8~ 	
			1 	1 	
0.160 	16,589 	2,654 	0,270 	
0,240 	B.?,257 ! 	§?4~j . 	0,5131 	
			_~56.L~I§.. . 	0,568 	
	. --- --- ',-'-- 		0.J)9~ 	
	I . 			
7,000' 0,8~~! 	5,8311 		
1,530 	32,290 	49,4041 	0,0161 	
'--,- 				
			I 	, 	
1000 	3,542 	3,542 	0,000 	
1,015 	VQi.... 	3,7601 	0,001 [	
1,00,9 	_ l1.,§?L 	11,679 	_0,0011 	
		.--. --l - . 		
1,015 	33,945 	34,454 	. 0,001, 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;22;(11773,0);(0,0);(0,21498);(9315,21498);(9315,7723);(12179,7723);(12179,7206);(19655,7206);(19655,6222);(15762,6222);(15762,5115);(21500,5115);(21500,4821);(16786,4821);(16786,4377);(11773,4377);(11773,4156);(11565,4156);(11565,3591);(10440,3591);(10440,2409);(11773,2409)posrelh0posrelv0pib
l 
Popis 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
-- -----_._~_ ... _--. _._--~ 
-- ._"--._--------- - --.-- 
l Skúška tesnosti kanalizácie O 150 
m 

IOsadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná 
J...='------'~~~.~ [alebo prechodová TZS	~ 	~ _~ 	.~s_. 
I TECHNO TIP Skrut betónová prechodová TBS 1000/625-S 
,;:....:=---c..::....:~:--+s:.Jp"-o:.cp"-la:..;s"-/o::..v'-'a"-n.:;.o-=-u--"s,;c:tu-"p.:;.a-'-Ck--'o:..;u_ ._____ _ . _ 
	. doprava vybúraných hmôt po suchu bez 	I 	I 		'l 
	_r==.::c.:c=--"",Ie=-s:..;o=-.z=cloc:cz=·enim~a vzdial~~o~(go2~!.":l... ~ 	It 	_Q..§16.i 	~061 
	i na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu l. 	. 		I		 I 
;...;.......:..::..:.-=-~~ __ f.:...L::.--""'=-:::.:..:hc::m.:.:.o::..:·t'--- 	. 	_ ---,!...-.-- . 9~~.1.2+- 	20,537,	_. 	12:6511	~0:,,;,0~0~0! 
		. . __ t!.. __ . ~.~ 0,6161	 ._1""9"",5""'20"-'-1 		12024 __ ----'0"",0""'0=01 
__ ~~_24~2~1~324: 	~8~4~2~6.:.:.4~---0~02~1 
$achtové dno s kine/kouv=500 mm 
1,0!9: 
1.010' 

78,562' 
-~270,~5i-- 

79,348 
0,525 
-búranie 
37.1~~~ . 
]S~?~~ 
_o,°9° 
.MOO! 
Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast.. hmôt 
lebo sklolamin. v otvorenom 
~50-,-09~. 
1 
250,092 
0,000 
-'--1 
0,000 
22,258 
Celkom 
1 518,721 
7,710 
Strana 2 z 2 
:ENKROS plus. lei. 04 ,fl07 10 11 

KRycí LIST ROZPOČTU 
i------- - -- 
i----- -.-----. 

Názov stavby 	IKomunitné centrum 
, 
Názov objektu 	INN Prípojka 
, 
I 
'-----------_. __ . -- - --- -_. 
Objednávater 
IMesto Spišské Podhradie 
I 
Projektant 
I 
I PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
: Ing. Róbert Šverha 
Zhotoviter 
Spracoval 

i 
~._----- 
Rozpočet číslo 
, -----1 
~ 	J 
Merné a účelové jednotky 
Počet 
Náklady / 1 rn.j. : 
Náklady /1 m.]. 
° 
0,00 
° 
_.- ------------ ------~-----_. 
l 	Rozpočtové náklady v EUR 
iA .Zá~'d'é ,:,; náklady ul B. DOP'~k~'énáklady 
! 1 :HSVDodávky 	2345,47 8 ; Práca nadčas 
	. 	. 	- - - - - ~ - . .:-. 
2, 
2 7ď:~~1 ,:. :~::2:"::::~,: . 

0,00 i 11 
0,00 í 

r 
0,00 i 
,Montáž 
: 3 :PSV 
'Dccávky 
4 
,Montáž 
5 "M" 
Dodávky 
16 
'Montáž 
, 	, 
l7 ~Z~N(r_1-6} 	. .L 
i 20 ,HZS 
!Projekta~t -- 

5117,03 HiDN(r,8-11) 
0,00 i 21 Kornpl. činnosť 
,c 
--"'---'-1" 
Počet 
0,00 
JKSO 
------~I 
II 
II 
l' 
li 
ECO 
Miesto 
Spišské Podhradie 
ICO 
IC DPH 
	l. 	. __ 
1 
, --,--- ----l----------j 
I 
--~I 
I 
Dňa 
,--------- 
109082013 
, 
I 
--1 
Náklady /1 rn.]. 
° 
0,00 
0,00 13 GZS 
Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
D 	Celkové náklady 
23 Súčet 7, 12, 19-22 
24 DP~ 

0,00 
... -l 
	, 	0,00 
.,. ~"""""""""-I 
	, 	0,00, 

0,00 
0,00 
	0,00 	
r- 		
, 	0,00 	
	0,00 	
	5117,03 	
	1 023,41 	
	6140,44 	
'Dátum apocpls 
jObjednávateľ 
I 
I 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(6815,0);(6815,4558);(0,4558);(0,21490);(21498,21490)posrelh0posrelv0pib
pát_um_a,f)o_d.iJis .. 
Zhotovitel' 

Spraco .•. ané S'(Ilémom CENKRQS pluI. leI. 041n07 10 11 
Strana 1 z 1 
0,00 14 Projektové práce 
	... j 	, 	_. 
0,00 15 Sťažené podmienky 
0,00 16 Vplyv prostredia 
17 Iné VRN 
'18 VRN z rozpočtu 
,19 VRN (r. 13-18) 
0,00 22 Ostatné náklady 
20,00%z 5117,03 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
26 Dodávky zadávatera 
Prípočty a odpočty 
27 Klzavá doložka 
28 Zvýnodnerue + - 
0,00 
0,00 
O, 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;18;(6307,0);(0,0);(0,21499);(21496,21499);(21496,16943);(3349,16943);(3349,14677);(7196,14677);(7196,14407);(5717,14407);(5717,14062);(4335,14062);(4335,6254);(8578,6254);(8578,5541);(4633,5541);(4633,1920);(6307,1920)posrelh0posrelv0pib
aov stavby 
aovobjektu 
aov časti 
=-otoviteľ 
:: acoval 
KRycí LIST ROZPOČTU 
-----------------j 
----------il 
, II 
II 
r 

IKomunitné centrum 
I 
INN Pripojka 
i 

IVýmena RIS 
JKSO 
ECO 
Miesto 
Spišské Podhradie 
ICO 
IC DPH 
1 Mesto Spišské Podhradie 
I 
IPEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
I 

ling. Róbert Sve rh a 
" -----1 ----·--11 
"-------'-· __ ----'1 
Rozpočet číslo 
Dňa 

1°9.082013.-J 
Merné a účelové jednotky 
~----- 
Počet 	Náklady / 1 m.j. : 
Počet 	Náklady /1 m.j. 
Počet 
Náklady /1 m.j. 
o· 	0,00 ~ 
0,00 I
° 	0,00 
° 
Rozpočtové náklady v EUR 
--------, 
1 
----r--. -.------ 
Základné rozp, náklady 	IB 	Doplnkové náklady 
~SV 	: Dodávky 	
	:Montáž 	
"SV 	'Dodávky 	
	'Montáž 	
M" 	Dodávky 	
	Montáž 	
ZRN (r.I-6) 	_ -------i 	
c 
Vedľajšie rozpočtové náklady 
921 ,12 8, Práca nadčas 
0,00 13 GZS 
	1- 	- 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 
0,00 
0,00 
315,71 9 'Bez pevnej podl. 
0,00 10 . Kultúrna pamiatka 
T 
.~,O~tl" 
0,00 ' 
., 
0,00 : 
0,00 15 Sťažené podmienky 
0,00 116 ·Vplyv prostredia 
I 
0,001 
0,00 
	.. - 	-l 
0,00 
17 Iné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
0,00 I 
	1236,83 12:DN(r.8-11) 	19 VRN(r.13-18) 
_________ " 	0_,0_0-1-1 ~_·1_'· ~_~_~_~_.~_I. ·_~_i~_~O_·s_ť __ -_--_- _- __ 0,00_12;ď-==~;:tn_é_· ~_á_·~_;~_~_~·_· 	_ 
_ - m_ a.po_dJli.s. 
: jednávatel' 
0,00 I
	D 	Celkové náklady 
123 ,Súčet 7, 12, 19-22 
-1-;-36,831 
247,37 
-----1 

24 DPt- 
20,00 % z 1 236,83 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 
1 484,20 
IE 	Prípočty a odpočty 
26 Dodávky zacavatera 
	, 	0,001 
. -- - - - - -. -. - ~ - - - - - - _. - - - - - - - - - -- 
t c. 
27 Kizavá doložka 
0,00 
0,00 ! 
---- 
28 Zvýhodnenie + - 
Strana 1 z 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;24;(13175,0);(0,0);(0,21499);(7278,21499);(7278,14603);(13870,14603);(13870,14407);(9536,14407);(9536,13519);(8840,13519);(8840,8644);(17510,8644);(17510,8299);(11089,8299);(11089,7388);(19758,7388);(19758,7289);(11089,7289);(11089,5392);(21492,5392);(21492,4703);(11089,4703);(11089,3718);(13175,3718)posrelh0posrelv0pib
ROZPOČET 
Komunitné centrum 
NN Prípojka 
Výmena RIS 
ednávateľ: Mesto Spišské Podhradie 

:-oviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
to: Špišské Podhradie 
Spracoval: Ing. Róbert Šverha 
Dátum 	9.8.2013 
---- --- -1----, -- - -----,-------,-------,-------, 
	MJ 	Mcne~~~~o I Jed~~~~va 	Cena celkom 	H:?~~~Sť 
Popis 

Práce a dodávky M 
M 
1 164,830 
0,000 
210M 	Elektromontáže 	1 164,830 
lRúrka elektroinšt. chybná kovová, "Kopex", uložená vo~;;;--r-~- -- - - --- 
210010036 	alebo pod omietkou typ 2448, 48 ~rn____ __ __ 	__. _:0 _ 	_3JQQQj 	~, 	~ 
0,000 
0,0001 
: 	34513_16c.1-'..3_7-+"_T-eru-'.bka FXKVR 63čierne 
3451316140 I-Trubka FXKVR 110 čiema 
	4,740 	Q,OOO' 
	12,5401 	0,0001 
3.000 
6,000! 
1.580 
2,0901 
m 
I Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
	IvodiČOvej koncovky do 120 mm2 ... 	_ __ 
. Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
_,10100012 ·_·I~:::::::;:::~::Ok:::' zrnrašt'. záklopkou ";00 Ik' ,. -MQO~ 
: 210100254 	IPáSkOU do 4 x 95 mm2	ks 	1"',0-"-0"'--°1-- __ 1"'5"'°""6""°+- __ 
	Zmrsťovecie káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 typ: 			i 
- 2830166500 	VE5527 	ks 	1.000 
	7,520 	o,oooi 
! 
ks 

2,Q~ 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21494,0);(0,0);(0,10000);(11120,10000);(11120,21484);(21494,21484)posrelh0posrelv0pib
5640
1~,O~O; 
I 
14,400 
14,400_ 
0,000 
Ukončenie celoplastových káblov zrnrašt'. záklopkou alebo 
~ .21010025_~ 	.~skou_~ 4.x_24Q m_rl2.2 _._ 	'ks 
Zmrstovecie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2 typ. 
; 2830167000 	VE8035 	ks 
- ._~---_. _._------ ------ -- 
I 
0,0001 
I 
21,4101 
2.000 
	2~_600 	~~20Q! 	0,0001
	9,16.9_ 	1,44Q 	0,oo0!
	4,320	.1~~.20~__ _~OOO' 
	6,720 	40,320 	0,000 
4.:..:2"",3::.;7--"0+--_·-:· = _' __ 42,3"0?i=~-0,00~ 
	792,000 	79,,2.000 	0,000 
	- i 	I 
0,250, 
0,240_'_" 
_ ..14,0°°_ -- 
2,000 
9.000_ 
3,000 
6,000 
_hQ9.9L _ 
1.000 
:fOistkový nábojvi: rn.<!.n~ž~_.f10ž()~ ná~~ do 500 V 	ks 
Poistke notová PNlgG 80A (PNOl)	 ks 
!Poistka nožové PN29G 200A - 	ks 
Montáž liatinového rozvádzaea do váhy 1 OO--'-k"'-g 	,lk_~ : 
Sk"riň"a SR4-F533 VV 2/3 P3, IP2!+ K~.ra".!zfl 	ks 
: 210120102 
---~.----- 
• 3580772270 
2 '3580772400 
3 1210190122
s 3570328700 
IKU 
i.., 21095010..1._ . .2~naČOvací š~t~ls..na káb~1 (na",iac proti norme) 	S 
6 '2830027200 ,označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax= 15mm :'0"!le:.. ,~?I!P __ .!<..u~_ 
...l 210962225 	I Demontáž skrine z liatiny, AI-zliatiny 1~.2.. 	ks 
0,000 
0,0001 
1,000 
0,9601 
4,000 
4,000. __ 
1,000 
24,0001 
~-,-400:_ 
39,540 
0000 
'8 ,PM 	~družný materiál
-------1 Podiel pridnužených výk~~O~- . 

6,00.Q ... _ 4,400,	 . 
6,QO.O. __ 6,590..:_

_o,°9.° 
O,OOO!
	OST 	Ostatné
20 THzs-:oo~-_~lRev~	'_~_-_'_--=-_-_.---- - -- ~_- __ -_- __ hod __ 
_72,-000 
__ s",QQQI __ .~QQL 	-,-7-=-2=,0~00~í_ 
0,000 
Celkom 
1 236,830 
Strana 1 z 1 
Spracované systémom CENKROS plus. lel ()41fl07 1011 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(8221,0);(0,0);(0,21499);(5914,21499);(5914,18864);(21493,18864);(21493,16943);(5914,16943);(5914,10071);(14715,10071);(14715,10022);(8221,10022)posrelh0posrelv0pib
KRycí LIST ROZPOČTU 
-l 
'1ázov objektu 
IKomunitné centrum 
I 
INN Pripojka 
JKSO 
'1ázov stavby 
'1ázov časti 
iOdberné el. zariadenie 
Miesto 
Spišské Podhradie 
II 

i 
li 
ECO 
ICO 
IC DPH 
Objednávateľ 
IMesto Spišské Podhradie 
Zhotoviteľ 
PEhAES a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 
----,--------11 
1------+--------1' I 
	___ ~ 	.. , l 
I 
~----~------~I 
Projektant 
Spracoval 
I'n9. Róbert Šverha 
Rozpočet čislo 
Dňa 
~90820:3_ - I 
Merné a účelové jednotky 
Počet 
Náklady /1 m.j. 
Počet 
Náklady /1 m.j. 
Počet 
Náklady /1 m.j. 
I 
-l 
° 
0,00. 
° 
0,00 
	° 	0,00 
-- --------- - ·_--_·----·-1 
Rozpočtové náklady v EUR 
C 	Vedľajšie rozpočtové náklady 
..... -l 
0,00 
0,00 I 
. ··-1 
° OO I 
' .. -l 
0,00, 
.. r" 
0,00 13 GZS 
0,00 14 Projektové práce 
0,00 15 Sťažené podmienky 
; Montáž 
0,00 
0,00 
0,00 16 Vplyv prostredia 
:Montáž 
"M" 	; Dodávky 
17 Iné VRN 
0,00 
0,00 1
18 VRN z rozpočtu 
- ZRN (r, 1-6) 
::o HZS 
3880,20!12DN (r. 8-11) 
" 
0,00 i 21 ,Komp!. činnosť 
~---- 
19 VRN (r. 13-18) 
0,00 
0,00 I
O, OO 22 Ostatné náklady 
;)rojektant 
D 	Celkové náklady 
Játl1mapo_dpls 
Objednávatel' 
24 DPr 
20,00 % z 3 880,20 

"l _~~,20J 
776,04 
4656,241 
'23 Súčet 7,12,19-22 
125 -Cena s DPH (r. 23-24) 
'E 	Prípočty a odpočty 
ečiatka 
27 Klzavá doložka 
0,00 I 
.. ···-1 
0,00 
0,00, 
... 

c. • oJ. 
. l !:l 
otlce 
26 Dodávky zadávatera 
28 Zvýhodnenie + - 
Strana 1 z 1 
Spracované l'fStémom CENKROS plU$, lei. Q41n07 10 11 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;32;(13334,0);(0,0);(0,21499);(12098,21499);(12098,20132);(21494,20132);(21494,20068);(21005,20068);(21005,19515);(4942,19515);(4942,17953);(19512,17953);(19512,17596);(21494,17596);(21494,17205);(19512,17205);(19512,15253);(18032,15253);(18032,14765);(9138,14765);(9138,12261);(17543,12261);(17543,11448);(20014,11448);(20014,11384);(7658,11384);(7658,6017);(16552,6017);(16552,5105);(17298,5105);(17298,4716);(13334,4716)posrelh0posrelv0pib
ROZPOČET 
Komunitné centrum 
NN Pripojka 
Odberné el. zariadenie 
Mesto Spišské Podhradie 

_ oviter: PEhAES a.s. Bardejovská 15, 08006 Ľubotice 
to: Špišské Podhradie 
Kód položky 
Popis 
M 
Práce a dodávky M 
	21-M 	Elektromontáže
---'--lRúrka elektroinšt. oh;bná -;~~~v;,' ,,-;Z;pex", ulože~á vol'~e- 
	.~1.QQ.!.0036 __ ~Iebo pod omietkou.typ 24~~_~_r:!:!.~ _ 	. __ ~~ 
	3450700400 l-Rúrka FXKVR 63 čierna 	m 
Spracoval: Ing, Róbert Šverha 
Dátum 9,8,2013 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
3804,598 
9,352 
5~cOQQ.. 
52,0°°1 
	1 181,874 	0,052 
	58L968! 	00001 
86,2681----·~ 
.1, Jl~_. 
1,6591 
210100007 
210120102 
3580772280 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
Ivodičovej koncovky do 70 mm2	 ks 
Poistkový náboj vč, montáženožový náboj ~ 500 V__ E_._ 
Poistka notová PNlgg 100Aj!:N01)	ks 
~.Q.1~Q.~~1 __ iMontáž rozvádzaéa do váhy 50 kg 
3570182300 iRozvádzač ER 1,0 F403 W 80A P2 
Iluzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia, 
	.g~lácie spojovF~.~~o_!..?O_n1m~ 	_ 	. _ _ 	. 
ks 
___ --1--., 
ks 
210220021 
m 
3544112000 
Páska uzemňovacia 30x4mm 

[Uzemóovacíe vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia, 
iizolácie spojov FeZn 08,10 mm 
m 
kg 
210220022 
Orot ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceli makký 
ozn, STN11 343 (EN S1957]0 !0o.0'!lm . 
~-=-:..===-:.._ iBleskozvodová svorka do 2skrutiek (~, S~Q~ _ _ _ 
Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm 
1561523500 
kg 
l.ks 
ks 
Silový kábel hlinikový 750,1000 V (v mm2) pevne uložený 
	,"Solidal" AYKY 1kV 4x70 	.rn 
3410206300 I Kábellvodič pre pevné ulotenie - ;;,i'!.lk~-:; Niy'Y:}_Ú!.9 __ ~Jm ~_ 
	1 		KU 
		Označovaci štítok na kábel (naviac proti norme) 	S 
4,00~ _ 
3,00°1
1~~_ 
0,1681 
75,~OO 	0,000
_ 0,5041 .. 	0,0001
3,000 . 4...~'§ _ 	13AQB.,__ _ 	0,009.
1..QQQL __ 10,9621 	10962 	0000 
~,OQO __ ~.1~, 600,	 . __ 3::.:2::.;.7-,-" 6:.;:0-"-0t- 	--=..!0,-"-00=-j0 
52,0_OQ_ _ 0,893 
48,9B..i. __ ~lL. 	_ 
46,436 0,000
95, 6-=-66=-i 	~0"" 0..:.49"-11 
	3,000 	1 449, 
4,347 
1,848 	1,§~~ __ 
2,~. __ ~,Q5_1~. _ 
2,000,_ 
_ O,OQ? 
0,0001
___ I_,3ii- 	.=.2"',6-=.8.=..8,--- __ --=-0'-', 0-=.0-'-11! 
3,125 
5~902i 
_~5,OQQ 	lJ).7~,. 
	55,OQoL. 	~1J-&_ 
1 08,5ZQJ _. 0,000
~3~§!.QL- 	0,0001
		1052 	0000 	
		1,008 	0,0001 	
		2622,724 	9,300 	
0,52Q.._ 	49140___ 	2_5,553 	0000 	
0,?60 	7,~.Q,_ . 	1,966 	0,000 	
18,29.9 	. _ 3,591,	65,356o • 	0000 	
104,000 2,825, 	293,800	0,00°1 	
\-·--r 	-.. r 		
4500 	41,580 	187,110 	O,OQQ, 	
oznaéovaé káblov~5 - !'Q..mm2 dmax=15mm "O" typ .. J700 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(1489,0);(1489,6438);(0,6438);(0,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib
46-M 
32.460010024
'9 '2462061900 
Zemné práce pri extr.mont.prácach 
IVytýčenie trasy káblového vede;i;v-;ast~va_~om P~i~~t~r~ 
1 email olejový vonkajšl červený Emolex 02117 
1 Búranie živičných povrchovvrstvy 3 ' .~~r:0 	--- - - 
km 
. k,2, . 
m2 
Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zanadenim na rezanie 
	1 460030081 ~ 	m 
-----I:~~~':~~ prostého betónu s dopravou zme~;~tonáž~u dol- '1- 
		080001 	lprirodne] zeminy bez debnenia		m3 
		-- --r-- 	-- 	- 
	! 	IBetón B-7,5, z cementu portlandského, trekcte nad 22mm 
2315893172500 i spracovaternosť 60-tQOmm_ 
	1 	l Rozbúranie betónového základu s premiestenim 
24 14600801 01 _~ny,zásypom jamy,zhutnenima úpravou .Eláne 
m3 
m3 
iNásyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
_. ,~hutnenia,zemina triedy. 5 .. , 7 
'Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
-",,,-+:,,:,::,::,::,:,,:,::,-,-----+,z=emine tr:,::iec=dLy ..:.4 	_ 
25 460120083 
- ~-- --_.- 
m3 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(18414,0);(0,0);(0,8958);(3750,8958);(3750,21462);(21489,21462);(21489,15210);(18414,15210)posrelh0posrelv0pib
m 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, širka 
	27 1460490012 	33 cm 	'r:0 _,_ 
--1---- .~---.-- ------ ---------- 	-- 
	28 ,28~QQC@..000 .ťólla_ c:e'!y~ná v!ll_		M 
Strana 1 z 2 
Sp'acovane Sy&t6mom CENKROS plua, lei. 04117071011 
4,500 

,~38,650 	9, 289! 

I 
000°1 
5,500 
.172,6201 __ 
I 
16,0231 
776:190 
88,127 
0,000 

10,0381 
521,9761 
0,0001 
5~,QQO 	O,3361	17L~Z~ 
52,000 o,?~__ _ 	14, 1~'. 
0,0001
Q,QUI 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(4192,0);(0,0);(0,21499);(2751,21499);(2751,10097);(3997,10097);(3997,3349);(6684,3349);(6684,2806);(21497,2806);(21497,2585);(4192,2585)posrelh0posrelv0pib
Kód položky 
Popis 
-- -----------------r - -- --~-T------ ----- ------. 
Cena celkom 
Hmotnosť 
	celkom 	I 
___ J 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
• 460560163 širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	 m 
OST 	Ostatné 
HZS-001-' -'l Revizie 
--, - 
__ LI1~C!J 
Celkom 
Strana 2 z 2 
Spracovane systémom CENKROS plV5, tel ().41n07 10 11 
MJ 
	Množstvo 	Cena 
	celkom 	jednotková 
1.764 

52,000 _ 
-"'1 
5,OOOL_ 15,120L. 
_ .?5,-600~_ 	0,000 
75,6001 . '-0.000] 
3880,198 
9,352